# Nxjerrja e pluhurit/ashklave

Pluhuri nga materiale të tilla si boja me bazë plumbi, disa lloje druri, minerale dhe metali mund të jenë të dëmshëm për shëndetin. Prekja ose thithja e pluhurave mund të shkaktojë reaksione alergjike dhe/ose sëmundje të frymëmarrjes tek përdoruesi ose tek njerëzit pranë.
Disa pluhura si pluhuri i lisit ose i ahut konsiderohen kancerogjene, veçanërisht në kombinim me aditivë për trajtimin e drurit (kromat, konservues druri). Materiali që përmban asbest mund të përpunohet vetëm nga specialistë.

- Nëse është e mundur, përdorni një sistem për nxjerrjen e pluhurit që është i përshtatshëm për materialin.
- Sigurohuni që vendi i punës të jetë i ajrosur mirë.
- Rekomandohet të vishni një maskë respiratore me filtër të klasës P2.

Ju lutemi, vini re rregulloret e zbatueshme në vendin tuaj për materialet që do të përpunohen.

- Shmangni grumbullimin e pluhurit në vendin e punës. Pluhuri mund të ndizet lehtësisht.

##

Përshtatësi i thithjes (23) mund të montohet me lidhjen e zorrës së kthyer përpara ose prapa.

Nëse përshtatësi i grykës së kopjimit (34) është i futur, mund t'ju duhet të montoni përshtatësin e grykës së kopjimit të rrotulluar me 180° në mënyrë që përshtatësi i thithjes (23) të mos prekë levën e lëshimit (36).

Bashkangjisni përshtatësin e nxjerrjes (23) me 2 vidat kapëse (24) në pllakën bazë (5).

Për të siguruar thithje optimale, përshtatësi i thithjes (23) duhet të pastrohet rregullisht.

##

Përshtatësi i thithjes (26) mund të montohet me lidhjen e zorrës së kthyer përpara ose prapa.

Me përshtatësin e grykës së kopjimit (34) të futur, bashkëngjitni përshtatësin e nxjerrjes (26) me 2 vida kapëse (24) në pllakën bazë (5). Për aplikimet pa një përshtatës të grykës së kopjimit (34), fillimisht montoni unazën e ndërmjetme (27) në përshtatësin e thithjes (26), siç tregohet në figurë.

##

Lidhni një zorrë thithëse (Ø 35 mm) (25) (aksesor) në përshtatësin e montuar të thithjes. Lidheni zorrën e thithjes (25) me një fshesë me korrent (aksesor).

Vegla elektrike mund të lidhet drejtpërdrejt me prizën e një fshesë me korrent të përgjithshme Bosch me pajisjen e ndezjes në distancë. Kjo ndizet automatikisht kur vegla elektrike është e ndezur.

Fshesa me korrent duhet të jetë e përshtatshme për materialin që do të përpunohet.

Përdorni një fshesë me korrent të veçantë kur pastroni pluhur veçanërisht të dëmshëm, kancerogjen ose të thatë.