# 기계 시동

##

작동 중에도 속도 조절 다이얼 (17) 을 돌려 요구되는 회전속도/타격률을 사전 조절할 수 있습니다.

1−2 | 저속
3−4 | 중속
5−6 | 고속

표에 명시된 값은 기준값입니다. 필요한 속도는 작업하려는 소재와 작업 조건에 따라 다르므로 실제 시험을 통해 결정할 수 있습니다.

소재 | 루터 비트 직경 [mm] | 다이얼 위치
--- | --- | ---
견목(너도밤나무) | 4−10 12−20 22−40 | 5−6 3−4 1−2
연목(소나무) | 4–10 12−20 22−40 | 5−6 3−6 1−3
칩 보드 | 4−10 12−20 22−40 | 3−6 2−4 1−3
플라스틱 | 4−15 16−40 | 2−3 1−2
알루미늄 | 4−15 16−40 | 1−2 1

낮은 회전속도로 장시간 작업한 후에는 냉각을 위해 전동공구를 약 3분 간 최대 회전속도로 공회전시키십시오.

##

전원을 켜기 전에 루팅 깊이를 설정하십시오.

전동공구의 전원을 켜려면 전원 스위치의 잠금 및 잠금 해제 버튼 (20) 을 살짝 누른 다음 전원 스위치 (19) 를 길게 누르십시오.

전동공구를 잠그려면 전동공구를 켜고 전원 스위치의 잠금 및 잠금 해제 버튼 (20) 을 누르십시오. 먼저 전원 스위치 (19) 에서 손을 뗀 다음 전원 스위치의 잠금 및 잠금 해제 버튼 (20) 에서 손을 떼십시오.

전동공구의 전원을 끄려면 전원 스위치 (19) 에서 손을 떼거나, 잠금 버튼 (20) 을 눌러 잠긴 상태인 경우에는 전원 스위치 (19) 를 잠깐 눌렀다가 다시 놓습니다‌.

##

일정 속도 전자 제어 장치는 부하 시나 무부하 시의 회전 속도를 거의 일정하게 유지하며 동일한 작업 성능을 보장합니다.

##

전자식 소프트 스타트 기능이 있어 스위치를 켤 때 토크를 제한하여 모터의 수명을 연장합니다.