# Установка глубины фрезерования (см. рис. E)

Регулировку глубины фрезерования разрешается выполнять только при выключенном электроинструменте.

Грубую настройку глубины фрезерования выполняйте следующим образом:

- Подведите электроинструмент с установленной фрезой к обрабатываемой детали.
- Установите ступенчатый упор (8) на самую низкую ступень; ступенчатый упор ощутимо входит в зацепление.
- Отпустите барашковый винт на ограничителе глубины (9), чтобы ограничитель глубины (14) мог свободно перемещаться.
- Поверните зажимной рычаг для фиксации глубины фрезерования (12) в направлении ➊ и медленно перемещайте вертикально-фрезерный станок вниз, пока фреза (18) не коснется поверхности заготовки. Отпустите рычаг для фиксации глубины фрезерования (12), чтобы зафиксировать эту глубину погружения. При необходимости прижмите рычаг для фиксации глубины фрезерования (12) в направлении ➋, чтобы окончательно зафиксировать его.
- Прижмите ограничитель глубины (14) вниз, чтобы он сел на ступенчатый упор (8). Установите ползунок с меткой (10) в положение 0 на шкале глубины фрезерования (13).
- Установите ограничитель глубины (14) на нужную глубину фрезерования и туго затяните барашковый винт на ограничителе глубины (9). Следите за тем, чтобы ползунок с меткой (10) больше не смещался.
- Поверните зажимной рычаг для фиксации глубины фрезерования (12) в направлении ➊ и поднимите вертикально-фрезерный станок в самое высокое положение.

При большой глубине фрезерования обработку следует производить в несколько заходов с небольшой толщиной снимаемого слоя. При помощи ступенчатого упора (8) можно произвести фрезерование в несколько этапов. Для этого установите желаемую глубину фрезерования на самую низкую ступень ступенчатого упора и выберите для первых заходов сначала более высокую ступень.

После пробного фрезерования вы можете поворотом поворотной ручки (16) настроить глубину фрезерования точно на нужное значение; для увеличения глубины фрезерования поворачивайте ручку по часовой стрелке, для уменьшения глубины фрезерования поворачивайте ручку против часовой стрелки. Шкала (15) служит для ориентации. Один оборот соответствует перемещению на 1,5 мм, один штрих по нижнему краю шкалы (15) соответствует перемещению на 0,1 мм. Максимальное перемещение составляет ±16 мм.