# Удаление пыли и стружки

Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содер‌жа‌нием свинца, некоторых сортов древеси‌ны, минералов и металлов, может быть вред‌ной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считаются канцерогенными, особен‌но совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием ас‌беста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности используйте пригодую для материала систему пылеудаления.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респира‌тор‌ной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

- Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко воспламеняться.

##

Адаптер пылеудаления (23) можно устанавливать соединением под шланг вперед или назад.

При установленном адаптере копировальной гильзы (34) вам, возможно, придется установить адаптер копировальной гильзы с поворотом на 180°, чтобы адаптер пылеудаления (23) не касался рычага разблокировки (36).

Закрепите адаптер пылеудаления (23) 2 винтами с накатанной головкой (24) на опорной плите (5).

Для обеспечения оптимального пылеудаления необходимо регулярно очищать адаптер пылеудаления (23).

##

Адаптер пылеудаления (26) можно устанавливать соединением под шланг вперед или назад.

Если установлен адаптер копировальной гильзы (34), закрепите адаптер пылеудаления (26) 2 винтами с накатанной головкой (24) на опорной плите (5). При использовании без копировальной гильзы (34) предварительно установите распорное кольцо (27) на адаптер пылеудаления (26), как показано на рисунке.

##

Наденьте шланг пылеудаления (Ø 35 мм) (25) (принадлежность) на адаптер пылеудаления. Подсоедините шланг пылеудаления (25) к пылесосу (принадлежность).

Электроинструмент может быть подключен прямо к штепсельной розетке универсального пылесоса фирмы Bosch с устройством дистанционного пуска. Пылесос автоматически запускается при включении электроинструмента.

Пылесос должен быть пригоден для обрабаты‌ваемого материала.

Применяйте специальный пылесос для удаления особо вредных для здоровья видов пыли возбудителей рака или сухой пыли.