# Установка фрезы (см. рис. A)

- При установке или замене фрезы мы рекомендуем надевать защитные рукавицы.

В зависимости от области применения в распоряжении имеются фрезы различного исполнения и качества.

Фрезы из высококачественной быстрорежущей стали (HSS) предназначены для обработки мягких материалов, напр., мягких пород древесины и пластмассы.

Твердосплавные (HM) фрезы специально предназначены для твердых и абразивных материалов, напр., твердых пород древесины и алюминия.

Оригинальные фрезы из обширной программы принадлежностей фирмы Bosch можно приобрести в специализированных магазинах.

Применяйте только безукоризненные и чистые фрезы.

По возможности используйте фрезы с диаметром стержня 12 мм.

Вы можете заменить фрезу, когда фрезерный двигатель вставлен в погружной/копировальный блок. Однако мы рекомендуем заменять инструменты, когда фрезерный двигатель снят.

- Извлеките фрезерный двигатель из погружного/копировального блока.
- Нажмите кнопку фиксации шпинделя (2) (➊) и удерживайте ее. При необходимости слегка поверните шпиндель рукой, чтобы сработала фиксация.
  Нажимайте кнопку фиксации шпинделя (2) только при полной остановке.
- Также можно зафиксировать шпиндель дополнительным гаечным ключом.
- Отпустите накидную гайку (22) гаечным ключом (21) (размеры под ключ 17 и 24 мм), повернув ее против часовой стрелки (➋).
- Установите фрезу в зажимную цангу. Хвостовик фрезы должен войти в зажимную цангу как минимум на 20 мм.
- Затяните накидную гайку (22) вилочным ключом (21) (размеры под ключ 17 и 24 мм), повернув ее по часовой стрелке. Отпустите кнопку фиксации шпинделя (2) или снимите дополнительный гаечный ключ.

- Не используйте без монтированной копировальной гильзы фрезы с диаметром более 50 мм. Эти фрезы не проходят через опорную плиту.

- Ни в коем случае не затягивайте зажимную цангу накидной гайкой, пока не установлена фреза. Иначе возможно повреждение зажимной цанги.