# Regolazione della profondità di fresatura (vedere Fig. E)

La regolazione della profondità di fresatura può avvenire esclusivamente quando l’elettroutensile è spento.

Per una prima regolazione della profondità di fresatura, procedere come segue:

- Posizionare l’elettroutensile con fresa montata sul pezzo da lavorare.
- Impostare la battuta di posizione (8) sul livello più basso; la battuta di posizione si innesta in posizione in modo percepibile.
- Allentare la vite ad alette sull’asta di profondità (9) in modo che questa (14) possa muoversi liberamente.
- Spingere la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (12) nel senso di rotazione ➊ e guidare lentamente la fresatrice verticale verso il basso finché la fresa (18) non viene a contatto con la superficie del pezzo in lavorazione. Rilasciare nuovamente la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (12) per fissare questa profondità di fresatura. Premere eventualmente la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (12) nel senso di rotazione ➋ per fissarla definitivamente.
- Spingere l’asta di profondità (14) verso il basso fino a farla poggiare sulla battuta di posizione (8). Posizionare il cursore con l’indicatore di posizionamento (10) sulla posizione 0 della scala di profondità di fresatura (13).
- Posizionare l’asta di profondità (14) sulla profondità di fresatura desiderata e serrare la vite ad alette sull’asta di profondità (9). Accertarsi di non spostare più il cursore con l’indicatore di posizionamento (10).
- Premere la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (12) nel senso di rotazione ➊ e guidare la fresatrice verticale nella posizione superiore massima.

In caso di profondità di fresatura superiori, è necessario prevedere diversi passaggi di lavorazione con asportazione rispettivamente ridotta di trucioli. La battuta di posizione (8) consente di suddividere l’operazione di fresatura in più livelli. A tal fine, regolare la profondità di fresatura desiderata con la posizione più bassa possibile della battuta di posizione e selezionare per i primi passaggi di lavorazione le posizioni più alte.

Dopo una fresatura di prova, ruotando la manopola (16) sarà possibile regolare la profondità di fresatura esattamente alla misura desiderata; ruotando in senso orario si aumenta la profondità di fresatura, in senso antiorario si riduce. La scala (15) potrà essere utilizzata come riferimento. Una rotazione corrisponde ad uno corsa di regolazione di 1,5 mm, una delle graduazioni nel margine superiore della scala (15) corrisponde ad una modifica della corsa di regolazione pari a 0,1 mm. Lo spostamento massimo è pari a ±16 mm.