# Kasutuselevõtt

##

Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderattaga (17) saate vajaliku pöörlemiskiiruse eelvalida ka töö ajal.

1−2 | väike pöörlemiskiirus
3−4 | keskmine pöörlemiskiirus
5−6 | suur pöörlemiskiirus

Tabelis olevad väärtused on orienteeruvad. Vajalik pöörlemiskiirus oleneb materjalist ja töötingimustest ning selle saab kindlaks teha katsetades.

Materjal | Freesitera läbimõõt [mm] | Seaderatta asend
--- | --- | ---
Kõva puit (pöök) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Pehme puit (mänd) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Puitlaastplaadid | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plast | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Alumiinium | 4–15 16–40 | 1–2 1

Pärast pikemaajalist tööd väikesel pöörlemiskiirusel tuleks elektrilisel tööriistal lasta jahtumiseks töötada um‌bes 3 minutit tühikäigul maksimaalse pöörlemiskiirusega.

##

Enne sisselülitamist seadke paika freesimissügavus.

Elektrilise tööriista sisselülitamiseks vajutage kergelt sisse-/väljalüliti fikseerimis- ja vabastusnuppu (20), siis vajutage sisse-/väljalülitit (19) ja hoidke seda vajutatult.

Elektrilise tööriista fikseerimiseks lülitage elektriline tööriist sisse ja vajutage sisse-/väljalüliti fikseerimis- ja vabastusnuppu (20). Laske esmalt lahti sisse-/väljalüliti (19) ja seejärel sisse-/väljalüliti fikseerimis- ja vabastusnupp (20).

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (19) või kui see on fikseerimisnupuga (20) lukustatud, vajutage sisse-/väljalülitit (19) lühidalt ja vabastage seejärel.

##

Elektrooniline püsikiiruse hoidja hoiab pöörlemiskiiruse tühikäigul ja koormusel peaaegu konstantsena ja tagab ühtlase töövõime.

##

Elektrooniline sujuvkäivitus piirab pöördemomenti sisselülitamisel ja pikendab mootori eluiga.