# Pracovní pokyny

- Chraňte frézu před úderem a nárazem.

##

- Frézování musí vždy probíhat proti směru otáčení frézy (18) (nesousledné frézování). Při frézování ve směru otáčení (sousledné frézování) se vám může elektronářadí vytrhnout z ruky.

### Frézování se zanořovací jednotkou

Nastavte požadovanou hloubku frézování.

Nasaďte elektrické nářadí s namontovanou frézou na frézovaný obrobek a elektrické nářadí zapněte.

Stiskněte odjišťovací páčku pro funkci zanoření dolů a veďte horní frézku pomalu dolů, dokud nebude dosažena nastavená hloubka frézování. Pro zafixování této hloubky zanoření odjišťovací páčku znovu uvolněte.

Proveďte proces frézování s rovnoměrným posuvem.

Po ukončení procesu frézování uveďte horní frézku zpět do nejvyšší polohy.

Po frézování elektronářadí vypněte.

### Frézování s kopírovací jednotkou

Nastavte požadovanou hloubku frézování.

Zapněte elektrické nářadí a veďte ho k frézovanému místu.

Proveďte proces frézování s rovnoměrným posuvem.

Vypněte elektrické nářadí.

- Neodkládejte elektronářadí dříve, než se fréza úplně zastaví. Dobíhající nástroje mohou způsobit zranění.

##

Pro frézování velkých obrobků, například při frézování drážek, můžete jako pomocný doraz na obrobek upevnit prkno nebo lištu a vést multifunkční frézku podél tohoto pomocného dorazu. Při použití zanořovací jednotky (38) veďte multifunkční frézku zploštělou stranou kluzné desky podél pomocného dorazu.

##

Při frézování hran nebo tvarů bez podélného dorazu musí být fréza vybavená vodicím čepem nebo kuličkovým ložiskem.

Přiložte zapnuté elektronářadí z boku na obrobek, až vodicí čep nebo kuličkové ložisko frézy přilehne k frézované hraně obrobku.

Veďte elektronářadí podél hrany obrobku. Dbejte přitom na úhlově správné dosednutí. Příliš silný tlak může poškodit hranu obrobku.

##

Zasuňte podélný doraz (28) vodicími tyčemi (30) do základní desky (5) a utáhněte ho pomocí šroubů (4) na potřebnou míru.

Pomocí křídlových šroubů (29) můžete ještě nastavit délku podélného dorazu.

Otočným knoflíkem (31) můžete po povolení obou křídlových šroubů (29) provést jemné nastavení délky. Jedno otočení odpovídá rozsahu nastavení 2,0 mm, jeden dílek na otočném knoflíku (31) odpovídá změně rozsahu nastavení o 0,1 mm. Dbejte přitom na to, aby špička středicího kolíku (32) držela v povrchu obrobku.

Pomocí dorazové lišty (33) můžete změnit účinnou opěrnou plochu podélného dorazu.

Zapnuté elektrické nářadí veďte s rovnoměrným posuvem a bočním tlakem na podélný doraz podél hrany obrobku.

##

Namontujte vodicí kolečko (42) podle znázornění na obrázku.

Nasaďte vodicí kolečko na obloukovou hranu desky.

##

Pomocí kopírovacího pouzdra (37) můžete na obrobky přenášet kontury předlohy, resp. šablony.

V závislosti na tloušťce šablony, resp. předlohy zvolte vhodné kopírovací pouzdro. Kvůli přesahující výšce kopírovacího pouzdra musí mít šablona minimální tloušťku 8 mm.

Pro použití kopírovacího pouzdra (37) se musí nejprve do kluzné desky (6) nasadit SDS adaptér kopírovacího pouzdra (34).

Nasaďte adaptér kopírovacího pouzdra (34) shora na kluznou desku (6) a přišroubujte ho 2 upevňovacími šrouby (35). Dbejte na to, aby byla odjišťovací páčka adaptéru kopírovacího pouzdra (36) volně pohyblivá.

Posuňte odjišťovací páčku (36) ve směru šipky a nasaďte kopírovací pouzdro (37) zespodu do SDS adaptéru kopírovacího pouzdra (34). Kódovací výstupky přitom musejí citelně zaskočit do vybrání kopírovacího pouzdra (37).

Zkontrolujte vzdálenost středu frézy a okraje kopírovacího pouzdra viz Vystředění základní desky (viz obrázek N).

- Průměr frézy zvolte menší, než je vnitřní průměr kopírovacího pouzdra.

### Frézování

Upozornění: Vezměte v úvahu, že fréza (18) vždy vyčnívá ze základní desky (5). Nepoškoďte šablonu nebo obrobek.

Zapnuté elektrické nářadí s kopírovacím pouzdrem (37) přiložte k šabloně.

Při použití zanořovací jednotky (38): Stiskněte odjišťovací páčku pro funkci zanoření dolů a veďte horní frézku pomalu dolů, dokud nebude dosažena nastavená hloubka frézování. Pro zafixování této hloubky zanoření odjišťovací páčku znovu uvolněte.

Veďte elektrické nářadí s přesahujícím kopírovacím pouzdrem (37) s bočním tlakem podél šablony.

##

Aby byla vzdálenost mezi středem frézy a okrajem kopírovacího pouzdra všude stejná, můžete kopírovací pouzdro (37) a kluznou desku (6) v případě potřeby navzájem středově vyrovnat.

Při použití zanořovací jednotky (38): Stiskněte odjišťovací páčku pro funkci zanoření dolů a veďte horní frézku pomalu dolů, dokud nebude dosažena nastavená hloubka frézování. Pro zafixování této hloubky zanoření odjišťovací páčku znovu uvolněte.

Povolte upevňovací šrouby (39) cca o 2 otáčky tak, aby byla kluzná deska (6) volně pohyblivá.

Nasaďte středicí trn (40) do upínání nástroje podle znázornění na obrázku. Převlečnou matici rukou utáhněte tak, aby byl středicí trn volně pohyblivý.

Navzájem vyrovnejte středicí trn (40) a kopírovací pouzdro (37) mírným posunutím kluzné desky (6).

Znovu utáhněte upevňovací šrouby (39).

Odstraňte středicí trn (40) z upínání nástroje.

Při použití zanořovací jednotky (38): Stiskněte odjišťovací páčku pro funkci zanoření a veďte horní frézku zpět do nejhornější polohy.

##

Pro frézování hran můžete navíc použít odsávací kryt (41).

Upevněte odsávací kryt (41) pomocí 2 šroubů na základní desku (5). Odsávací kryt (41) lze upevnit ve 3 různých polohách, jak je znázorněno na obrázku.

Při frézování hladkých rovných ploch odsávací kryt zase demontujte.

Použijte adaptér FSN-OFA (1 600 Z00 00G).