# Dane techniczne

Frezarka górnowrzecionowa |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Moc nominalna | W | 2000
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min-1 | 10000–25000
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | ●
System Constant Electronic |  | ●
Przyłącze do odsysania pyłu |  | ●
Kompatybilne tuleje zaciskowe | mm cale | 8–12 ¼–½
Skok korpusu frezarki | mm | 80
WagaA) | kg | 6,3
Klasa ochrony |  | / II

A)

  Bez przewodu sieciowego

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.