# نکات عملی

- تیغه فرز را در برابر ضربه و فشار محافظت کنید.

##

- فرآیند فرزکاری باید همواره خلاف جهت گردش فرز (18) انجام پذیرد (جهت مخالف). در صورت فرزکاری در جهت گردش فرز (جهت موافق) ممکن است ابزار برقی از دست شما رها شود.

### نحوه فرزکاری با پایه نفوذی

عمق فرز دلخواه را تنظیم کنید.

ابزار برقی را با تیغه فرز نصب شده روی قطعه کار قرار دهید و ابزار برقی را روشن کنید.

اهرم آزادسازی عملکرد نفوذ را به پایین فشار دهید و دستگاه اور فرز را به آرامی به پایین هدایت کنید تا عمق فرز تنظیم شده حاصل گردد. اهرم آزادسازی را دوباره رها کنید تا عمق فرورفتگی تثبیت شود.

عمل فرز کاری را با حرکت یکنواخت انجام دهید.

پس از پایان فرزکاری، قسمت بالایی فرز را به بالاترین موقعیت برگردانید.

پس از انجام فرز کاری، ابزار برقی را خاموش کنید.

### نحوه فرزکاری با قسمت کپی کاری

عمق فرز دلخواه را تنظیم کنید.

ابزار برقی را روشن کنید و به قسمت مورد نظر نزدیک نمایید.

عمل فرز کاری را با حرکت یکنواخت انجام دهید.

ابزار برقی را خاموش کنید.

- ابزار برقی را قبل از متوقف شدن کامل فرز، کنار نگذارید. ابزار و متعلقات در حال حركت ممكن است باعث آسیب دیدگی بشوند.

##

جهت کار روی قطعات بزرگ، برای مثال در فرزکاری شیارها می توانید یک تخته یا نوار را به عنوان نگه دارنده کمکی در قطعه کار محکم کنید و فرز همه کاره را در امتداد نگه دارنده کمکی برانید. در صورت استفاده از پایه نفوذی (38) فرز همه کاره را در سمت صاف صفحه هدایت کننده در امتداد نگه دارنده کمکی برانید.

##

برای لبه دادن و یا فرز کردن طبق فرم بدون خط کش راهنمای موازی، باید تیغه فرز به یک راهنما و یا بلبرینگ مجهز باشد.

ابزار برقی را در حالیکه روشن است، از پهلو (سطح جانبی) به قطعه کار نزدیک کنید تا راهنما و یا بلبرینگ تیغه فرز روی لبه قطعه کار قرار بگیرد.

ابزار برقی را در امتداد لبه قطعه کار حرکت بدهید. همزمان به زاویه قرار گرفتن آن بر روی قطعه کار توجه داشته باشید. فشار بیش از حد می تواند به لبه قطعه کار آسیب وارد کند.

##

گونیای موازی (28) با میله های راهنما (30) را در صفحه پایه (5) برانید و آن را به وسیله پیچ ها (4) مطابق با مقدار نیاز محکم کنید.

به کمک پیچ خروسکی (29) می توانید خط کش راهنمای موازی را نیز در طول تنظیم کنید.

با دکمه چرخشی (31) می توانید بعد از باز کردن هر دو پیچ خروسکی (29) طول را بطور دقیق تنظیم کنید. یک چرخش مربوط به محدوده تنظیم ‎2,0 mm‎ است، یکی از خطوط درجه بندی در دکمه چرخشی (31) مربوط به تغییر محدوده تنظیم ‎0,1 mm‎ است. دقت کنید، که نوک پین وسط (32) با سطح ماده درگیر شود.

به کمک خط کش راهنما (33) می توانید سطح تماس مؤثر در خط کش راهنمای موازی را تغییر دهید.

ابزار برقی را در حالیکه روشن است با حرکت یکنواخت و آوردن فشار جانبی روی گونیای موازی، در امتداد لبه قطعه کار حرکت دهید.

##

چرخک راهنما (42) را مانند تصویر نشان داده شده، نصب کنید.

چرخک راهنما را روی لبه منحنی صفحه قرار دهید.

##

به کمک شابلون کپی کاری (37) می توان دور محیطی مدل ها یا شابلون ها را روی قطعه های کار انتقال داد.

برحسب قطر شابلون یا نمونه، قالب کپی کاری مناسب را انتخاب کنید. به دلیل ارتفاع برآمده شابلون کپی کاری باید شابلون حداقل 8 میلیمتر ضخامت داشته باشد.

جهت استفاده شابلون کپی کاری (37) باید قبلاً، آداپتور شابلون کپی کاری-SDS‏ (34) در صفحه هدایت کننده (6) جایگزین شود.

آداپتور شابلون کپی کاری (34) را از بالا روی صفحه هدایت کننده (6) قرار دهید و آن را با 2 پیچ اتصال (35) محکم کنید. دقت کنید که اهرم آزاد سازی برای تبدیل شابلون کپی کاری (36) آزادانه حرکت کند.

اهرم آزاد سازی (36) را در جهت فلش هدایت کنید و شابلون کپی کاری (37) را از پایین در آداپتور شابلون کپی کاری-SDS‏ (34) قرار دهید. کد دندانه ای باید در این حال بطور محسوس در شیارهای شابلون کپی کاری (37) جا بیفتد.

فاصله مرکز تیغه فرز و حاشیه شابلون کپی کاری را کنترل کنید رجوع کنید به در مرکز قرار دادن صفحه پایه (رجوع کنید به تصویر N).

- قطر تیغه فرز را کمتر از قطر داخلی شابلون کپی کاری انتخاب کنید.

### نحوه فرزکاری

نکته: دقت کنید که فرز (18) همیشه از صفحه پایه (5) بیرون بزند. به قطعه کار یا شابلون آسیب نزنید.

ابزار برقی روشن شده را با شابلون کپی کاری (37) روی شابلون ها قرار دهید.

در صورت استفاده از پایه نفوذی (38): اهرم آزادسازی عملکرد نفوذ را به پایین فشار دهید و دستگاه اور فرز را به آرامی به پایین هدایت کنید تا عمق فرز تنظیم شده حاصل گردد. اهرم آزادسازی را دوباره رها کنید تا عمق فرورفتگی تثبیت شود.

ابزار برقی همراه با شابلون کپی کاری (37) روی آن را، با اعمال فشار جانبی در امتداد شابلون حرکت دهید.

##

بدین ترتیب فاصله میانی تیغه فرز با کناره شابلون کپی کاری همه جا یکسان می شود، می توانید شابلون کپی کاری (37) و صفحه هدایت کننده (6)، را در صورت نیاز، در مرکز به یکدیگر نزدیک کنید.

در صورت استفاده از پایه نفوذی (38): اهرم آزادسازی عملکرد نفوذ را به پایین فشار دهید و دستگاه اور فرز را به آرامی به پایین هدایت کنید تا عمق فرز تنظیم شده حاصل گردد. اهرم آزادسازی را دوباره رها کنید تا عمق فرورفتگی تثبیت شود.

پیچ های اتصال (39) را حدود 2 بار بچرخانید تا صفحه هدایت کننده (6) آزادانه حرکت کند.

خار مرکزی (40) را مانند تصویر نشان داده شده در ابزارگیر قرار دهید. مهره کولت را با دست محکم کنید طوری که خار مرکزی همچنان آزادانه حرکت کند.

خار مرکزی (40) و شابلون کپی کاری (37) را از طریق حرکت آرام صفحه هدایت کننده (6) نسبت به یکدیگر تنظیم کنید.

پیچ های اتصال (39) را دوباره محکم کنید.

خار مرکزی (40) را از ابزارگیر جدا کنید.

در صورت استفاده از پایه نفوذی (38): اهرم آزادسازی عملکرد نفوذ را فشار دهید و دستگاه اور فرز را به بالاترین موقعیت برگردانید.

##

برای کار روی لبه ها می توانید از درپوش مکنده (41) کمکی استفاده کنید.

درپوش مکنده (41) را با 2 پیچ روی صفحه پایه (5) تثبیت کنید. درپوش مکنده (41) را می توان در 3 موقعیت متفاوت مانند تصویر محکم کرد.

برای کار روی سطوح پهن و صاف، درپوش مکنده را دوباره بردارید.

از آداپتور FSN-OFA استفاده کنید ‎(1 600 Z00 00G)‎.