# Вставляння фрези (див. мал. A)

- При встановленні та зміні фрези радимо вдягати захисні рукавиці.

В залежності від мети використання існують фрези різних моделей та якості.

Фрези з високопродуктивної швидкорізальної сталі (HSS) призначені для обробки м'яких матеріалів, напр., м'яких порід деревини і пластмаси.

Фрези з твердосплавною кромкою (HM) спеціально призначені для твердих і абразивних матеріалів, напр., для деревини твердих порід та алюмінію.

Оригінальні фрези з великого асортименту приладдя Bosch можна отримати в спеціалізованому магазині.

Використовуйте лише бездоганні і чисті фрези.

За можливості використовуйте фрези з діаметром стрижня 12 мм.

Ви можете замінити фрезу, коли фрезерний двигун вставлений у занурювальний/копіювальний блок. Однак ми рекомендуємо замінювати інструменти, коли фрезерний двигун знятий.

- Вийміть фрезерний двигун із занурювального/копіювального блока.
- Натисніть на фіксатор шпинделя (2) (➊) і тримайте його натиснутим. При необхідності трохи поверніть шпиндель рукою до блокування фіксатора.
  Натискайте кнопку фіксації шпинделя (2) тільки при повній зупинці.
- Крім того, ви можете заблокувати шпиндель за допомогою вилкового гайкового ключа.
- Відпустіть накидну гайку (22) вилковим гайковим ключем (21) (розмір 17 мм і 24 мм), повертаючи ключ проти годинникової стрілки (➋).
- Вставте фрезу в цангу. Хвостовик фрези має зайти в затискну цангу принаймні на 20 мм.
- Затягніть накидну гайку (22) вилковим гайковим ключем (21) (розмір 17 мм і 24 мм), повернувши за годинниковою стрілкою. Відпустіть кнопку блокування шпинделя (2) або зніміть додатковий вилковий гайковий ключ.

- Не вставляйте фрези діаметром більше 50 мм без монтованої копірної гільзи. Такі фрези не проходять через опорну плиту.

- У жодному разі не затягуйте цангу накидною гайкою, доки не буде монтована фреза. Адже це може пошкодити цангу.