# Odsesavanje prahu/ostružkov

Prah nekaterih materialov, npr. svinčene‌ga premaza, nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju škodljiv. Stik s kožo ali vdihavanje takšnega prahu lahko povzroči alergijske reakcije in/ali obolenja dihal uporab‌nika ali oseb v bližini.
Določene vrste prahu kot npr. prah hrasto‌vine ali bukovja veljajo za kancerogene, še posebej v kombinaciji z drugimi snovmi, ki so prisotne pri obdelavi lesa (kromat, zaščitno sredstvo za les). Materiale z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le strokovnjaki.

- Če je mogoče, uporabljajte sesalnik, ki je primeren glede na vrsto materiala.
- Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
- Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrirnim razredom P2.

Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne materiale.

- Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah se lahko hitro vname.

##

Adapter za odsesavanje (23) je s cevnim priključkom mogoče namestiti spredaj ali zadaj.

Ko je adapter za kopirni tulec (34) nameščen, boste morali adapter za kopirni tulec morda namestiti obrnjen za 180°, da se adapter za odsesavanje (23) ne dotika sprostitvene ročice (36).

Adapter za odsesavanje (23) z 2 narebričenima vijakoma (24) pritrdite na osnovno ploščo (5).

Za zagotavljanje optimalnega odsesavanja je treba adapter za odsesavanje (23) redno čistiti.

##

Adapter za odsesavanje (26) je s cevnim priključkom mogoče namestiti spredaj ali zadaj.

Ko je adapter za kopirni tulec (34) nameščen, adapter za odsesavanje (26) z 2 narebričenima vijakoma (24) pritrdite na osnovno ploščo (5). Pri uporabi brez adapterja za kopirni tulec (34) pred tem namestite vmesni obroč (27) na adapter za odsesavanje (26), kot je prikazano na sliki.

##

Cev za odsesavanje (s premerom 35 mm) (25) (dodatni pribor) namestite na nameščeni adapter za odsesavanje. Cev za odsesavanje (25) priključite na sesalnik za prah (dodatni pribor).

Električno orodje lahko priključite neposredno v vtičnico večnamenskega sesalnika Bosch z zagonom na daljavo. Sesalnik se vključi samodejno, hkrati z vklopom električnega orodja.

Sesalnik za prah mora biti primeren za obdelovani material.

Za odsesavanje zdravju izredno nevarnih, rakotvornih ali suhih vrst prahu uporabljajte poseben sesalnik za prah.