# Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beukenhout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
- Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht.

- Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan gemakkelijk ontbranden.

##

De afzuigadapter (23) kan met de slangaansluiting naar voren of naar achter worden gemonteerd.

Bij aangebrachte kopieerhulsadapter (34) moet u eventueel de kopieerhulsadapter 180° gedraaid monteren, zodat de afzuigadapter (23) de ontgrendelingshendel (36) niet raakt.

Bevestig de afzuigadapter (23) met de 2 kartelschroeven (24) aan de voetplaat (5).

Voor het waarborgen van een optimale afzuiging moet de afzuigadapter (23) regelmatig worden gereinigd.

##

De afzuigadapter (26) kan met de slangaansluiting naar voren of naar achter worden gemonteerd.

Bij aangebrachte kopieerhulsadapter (34) bevestigt u de afzuigadapter (26) met de 2 kartelschroeven (24) aan de voetplaat (5). Bij toepassingen zonder kopieerhulsadapter (34) monteert u van tevoren de tussenring (27) op de afzuigadapter (26), zoals getoond op de afbeelding.

##

Steek een afzuigslang (Ø 35 mm) (25) (accessoire) op de gemonteerde afzuigadapter. Verbind de afzuigslang (25) met een stofzuiger (accessoire).

Het elektrische gereedschap kan direct op een stopcontact van een Bosch alleszuiger met startvoorziening op afstand worden aangesloten. Deze wordt bij het inschakelen van het elektrische gereedschap automatisch gestart.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.