# Întreţinere şi curăţare

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Pentru a putea lucra bine şi în siguranță, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

- În condiţii de lucru extrem de dificile, utilizează întotdeauna, în măsura posibilităţilor, o instalaţie de aspirare. Curăţă frecvent fantele de aerisire cu o pensulă şi conectează în serie un întrerupător de protecţie împotriva tensiunilor periculoase (PRCD). În cazul prelucrării metalelor, în interiorul sculei electrice se poate depune praf conductiv. Izolaţia de protecţie a sculei electrice poate fi perturbată.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.