# Включение электроинструмента

##

При помощи регулятора числа оборотов (17) можно устанавливать необходимое число оборотов даже на работающем инструменте.

1–2 | Низкое число оборотов
3−4 | Среднее число оборотов
5−6 | Высокое число оборотов

Приведенные в таблице значения являются ориентировочными значениями. Нужное число оборотов зависит от материала и условий работы и может быть определено практическим способом.

Материал | Диаметр фрезы [мм] | Позиция установочного колесика
--- | --- | ---
Твердая древесина (бук) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Мягкая древесина (сосна) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Древесно-стружечная плита | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Пластмассы | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Алюминий | 4–15 16–40 | 1–2 1

После продолжительной работы на малых оборотах электроинструмент для охлаждения требуется включить прибл. на 3 мин. на холостой ход с максимальным числом оборотов.

##

Перед включением установите глубину фрезерования.

Для включения электроинструмента слегка нажмите на кнопку фиксации/разблокировки выключателя (20), затем нажмите и удерживайте выключатель (19).

Для фиксации электроинструмента включите электроинструмент и нажмите кнопку фиксации/разблокировки выключателя (20). Сначала отпустите выключатель (19), затем кнопку фиксации/разблокировки выключателя (20).

Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (19) или, если он зафиксирован кнопкой фиксирования (20), нажмите коротко на выключатель (19), а затем отпустите его.

##

Константная электроника поддерживает число оборотов на холостом ходу и под нагрузкой практически на постоянном уровне и обеспечивает равномерную производительность работы.

##

Электронный плавный запуск ограничивает крутящий момент при включении и увеличивает этим срок службы двигателя.