# Tehnični podatki

Namizni rezkalnik |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nazivna moč | W | 2000
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 10000–25000
Izbira števila vrtljajev |  | ●
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev |  | ●
Priključek za odsesavanje prahu |  | ●
Združljive vpenjalne puše | mm palci | 8–12 ¼–½
Globina rezkanja | mm | 80
TežaA) | kg | 6,3
Razred zaščite |  | / II

A)

  Brez omrežnega kabla

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.