# Introduzir fresa (ver figura A)

- Para colocar e trocar as fresas, é recomendado utilizar luvas de proteção.

Dependendo da aplicação, estão disponíveis ferramentas de fresagem de diversos modelos e qualidades.

As fresas de aço de corte rápido de alto rendimento (HSS) são adequadas para o processamento de materiais macios, como p. ex., madeira macia e plástico.

Fresas com gumes de metal duro (HM) são especialmente indicadas para materiais abrasivos e duros, como p. ex. madeira dura e alumínio.

Ferramentas de fresagem originais do vasto programa de acessórios Bosch podem ser adquiridas através do seu revendedor especializado.

Só utilizar ferramentas de fresagem limpas e em perfeitas condições.

Se possível use fresas com um diâmetro da haste de 12 mm.

Pode mudar a fresa se o motor de fresagem estiver inserido na unidade de imersão/unidade copiadora. Contudo recomendamos a troca de ferramenta com o motor de fresagem desmontado.

- Retire o motor de fresagem da unidade de imersão/unidade copiadora.
- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio (2) (➊). Se necessário, rode um pouco o veio à mão até o bloqueio engatar.
  Acione a tecla de bloqueio do veio (2) apenas com a ferramenta parada.
- Alternativamente, também pode travar o veio com uma chave de bocas adicional.
- Solte a porca de capa (22) com a chave de bocas (21) (tamanho 17 mm e 24 mm) rodando para a esquerda (➋).
- Introduza a fresa na pinça de aperto. A haste da fresa deve ser introduzida, no mínimo 20 mm, na pinça de aperto.
- Aperte a porca de capa (22) com a chave de bocas (21) (tamanho 17 mm e 24 mm) rodando para a direita. Solte a tecla de bloqueio do veio (2) e remova a chave de bocas adicional.

- Sem a manga de copiar montada, não insira fresas com um diâmetro superior a 50 mm. Estas fresas não passam através da placa de base.

- Nunca apertar a pinça de aperto com a porca de capa, enquanto não estiver montada uma fresa. Caso contrário, pode danificar a pinça de aperto.