# اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

(1) | دسته سمت راست (دارای روکش عایق)
(2) | دکمه قفل محور دستگاه
(3) | محافظ تراشه
(4) | پیچ خروسکی برای میله های راهنمای خط راهنمای موازی (2 عدد)
(5) | صفحه پایه
(6) | صفحه هدایت کننده
(7) | نگهدارنده میله های راهنمای خط کش راهنمای موازی
(8) | اهرم تعیین سطح
(9) | پیچ خروسکی برای تنظیم کننده عمق سوراخ
(10) | کشویی با شاخص
(11) | دسته سمت چپ (دارای روکش عایق)
(12) | اهرم قفل کننده برای قفل کردن عمق فرزکاری
(13) | درجه بندی تنظیم عمق فرزکاری
(14) | خط کش تعیین عمق سوراخ
(15) | درجه بندی تنظیم دقیق عمق فرزکاری
(16) | دکمه چرخشی تنظیم دقیق عمق فرز (پایه نفوذی)
(17) | چرخک تنظیم انتخاب سرعت
(18) | فرزA)
(19) | کلید روشن/خاموش
(20) | دکمه ثبیت و باز کردن قفل برای کلید روشن/خاموش
(21) | آچار تخت ‎(17 mm، 24 mm)‎
(22) | مهره کولت با کولت
(23) | آداپتور مکش (پایه نفوذی)
(24) | پیچ آجدار برای آداپتور دستگاه مکش (2 عدد)
(25) | شیلنگ مکش (قطر‌‌ ‎35 mm‎)A)
(26) | آداپتور مکش (قسمت کپی کاری)A)
(27) | واشر میانی آداپتور مکشA)
(28) | خط کش راهنمای موازی
(29) | پیچ خروسکی برای خط کش راهنمای موازی
(30) | میله راهنما برای خط کش راهنمای موازی
(31) | دکمه چرخشی برای تنظیم دقیق خط کش راهنمای موازی
(32) | پین مرکزی
(33) | خط کش راهنمای قابل تنظیم برای خط کش راهنمای موازی
(34) | آداپتور شابلون کپی کاری SDS
(35) | پیچ اتصال برای آداپتور شابلون کپی کاری (2 عدد)
(36) | اهرم آزادسازی آداپتور شابلون کپی کاری
(37) | شابلون کپی کاری
(38) | پایه نفوذی
(39) | پیچ اتصال صفحه هدایت کننده
(40) | خار مرکزیA)
(41) | درپوش مکنده برای کار روی لبه ها
(42) | چرخک راهنماA)

A)

  این قسمت از متعلقات، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود.