# Driftstart

##

Med reglaget för varvtalsförval (17) kan du välja det varvtal du behöver, även under drift.

1–2 | Lågt varvtal
3–4 | Medelhögt varvtal
5–6 | Högt varvtal

I tabellen anges riktvärden. Det varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren och kan förmedlas genom praktiskt försök.

Material | Fräsdiameter [mm] | Reglagets läge
--- | --- | ---
Hårt trä (bok) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Mjukt trä (tall) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Spånplattor | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plaster | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminium | 4–15 16–40 | 1–2 1

Efter en längre tids arbete med små varvtal bör du låta elverktyget rotera i 3 minuter vid maximalt varvtal och utan belastning.

##

Ställ in fräsdjupet innan påslagning.

För att slå på elverktyget trycker du lätt på låsnings- och upplåsningsknappen för på-/av-strömbrytaren (20). Tryck därefter på på-/av-strömbrytaren (19) och håll den intryckt.

För att låsa elverktyget slår du på elverktyget och trycker sedan på låsnings- och upplåsningsknappen för på-/av-strömbrytaren (20). Släpp först på-/av-strömbrytaren (19) och därefter låsnings- och upplåsningsknappen för på-/av-strömbrytaren (20).

För urkoppling släpper du på-/av-strömbrytaren (19), eller om den är låst med spärrknappen (20) trycker du kort på på-/av-strömbrytaren (19) och släpper den sedan.

##

Konstantelektroniken håller varvtalet på tomgång och belastningen nästan konstant och säkerställer en jämn arbetsprestanda.

##

Den elektroniska mjukstarten begränsar vridmomentet vid påslagning och ökar motorns livslängd.