# Støv-/sponavsuging

Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eike- eller bøkestøv gjelder som kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materialet.
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2.

Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal bearbeides.

- Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.

##

Støvsugeradapteren (23) kan monteres med slangekoblingen forover eller bakover.

Når kopieringshylseadapteren (34) er satt inn, må du eventuelt montere kopieringshylseadapteren 180° dreid, slik at støvsugeradapteren (23) ikke berører utløserspaken (36).

Fest støvsugeradapteren (23) på grunnplaten (5) med de 2 riflede skruene (24).

Rengjør støvsugeradapteren (23) jevnlig for å sikre optimal sugeeffekt.

##

Støvsugeradapteren (26) kan monteres med slangekoblingen forover eller bakover.

Fest støvsugeradapteren (26) med de 2 riflede skruene (24) på grunnplaten (5) hvis kopieringshylseadapteren (34) er satt inn. Hvis du ikke bruker kopieringshylseadapteren (34), monterer du først mellomringen (27) på støvsugeradapteren (26), som vist på bildet.

##

Sett en sugeslange (Ø 35 mm) (25) (tilbehør) på den monterte støvsugeradapteren. Koble sugeslangen (25) til en støvsuger (tilbehør).

Elektroverktøyet kan kobles direkte til stikkontakten Bosch universalsuger med fjernstart. Denne starter automatisk når elektroverktøyet slås på.

Støvsugeren må være egnet til materialet som skal bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.