# Frees bevestigen (zie afbeelding A)

- Voor het bevestigen en wisselen van frezen wordt geadviseerd om werkhandschoenen te dragen.

Afhankelijk van het gebruiksdoel zijn freesgereedschappen in de meest uiteenlopende uitvoeringen en kwaliteiten beschikbaar.

Frezen van sneldraaistaal (HSS) zijn geschikt voor de bewerking van zachte materialen zoals bijv. zacht hout en kunststof.

Frezen met hardmetalen snijvlakken (HM) zijn speciaal geschikt voor harde en abrasieve materialen zoals bijv. hardhout en aluminium.

Originele freesgereedschappen uit het uitgebreide Bosch accessoireprogramma zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Gebruik alleen onbeschadigde en schone freesgereedschappen.

Gebruik indien mogelijk frezen met een schachtdiameter van 12 mm.

U kunt de frees verwisselen, wanneer de freesmotor in de invaleenheid/kopieereenheid is geplaatst. Wij adviseren echter om accessoires te verwisselen met gedemonteerde freesmotor.

- Verwijder de freesmotor uit de invaleenheid/kopieereenheid.
- Druk op de blokkeerknop uitgaande as (2) (➊) en houd deze vast. Draai de uitgaande as eventueel een beetje met de hand tot de vergrendeling vastklikt.
  Druk alleen bij stilstand op de blokkeerknop uitgaande as (2).
- In plaats daarvan kunt u de as ook met een extra steeksleutel vastzetten.
- Draai de wartelmoer (22) met de steeksleutel (21) (sleutelwijdte 17 mm en 24 mm) los door deze linksom te draaien (➋).
- Schuif de frees in de spantang. De freesschacht moet minstens 20 mm in de spantang zijn geschoven.
- Draai de wartelmoer (22) met de steeksleutel (21) (sleutelwijdte 17 mm en 24 mm) vast door deze rechtsom te draaien. Laat de blokkeerknop uitgaande as (2) los of verwijder de extra steeksleutel.

- Bevestig zonder gemonteerde kopieerhuls geen frees die een grotere diameter heeft dan 50 mm. Deze frezen passen niet door de voetplaat.

- Draai de spantang met de wartelmoer absoluut niet vast, zolang er geen frees is gemonteerd. De spantang kan anders beschadigd worden.