# Technische gegevens

Bovenfrees |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2000
Onbelast toerental | min-1 | 10000–25000
Toerentalinstelling |  | ●
Constant Electronic |  | ●
Aansluiting voor stofafzuiging |  | ●
Compatibele spantangen | mm inch | 8–12 ¼–½
Freeskorfslag | mm | 80
GewichtA) | kg | 6,3
Isolatieklasse |  | / II

A)

  Zonder netsnoer

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.