# Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

(1) | Oikeanpuoleinen kahva (eristetty kahvan pinta)
(2) | Karan lukituspainike
(3) | Lastusuojus
(4) | Suuntaisohjaimen ohjaustankojen siipiruuvi (2 kpl)
(5) | Pohjalevy
(6) | Liukutalla
(7) | Suuntaisohjaimen ohjaustankojen kiinnitin
(8) | Porrasvaste
(9) | Syvyydenrajoittimen säätimen siipiruuvi
(10) | Luisti ja osoitinmerkki
(11) | Vasemmanpuoleinen kahva (eristetty kahvan pinta)
(12) | Jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipu
(13) | Jyrsintäsyvyyden säätöasteikko
(14) | Syvyydenrajoitin
(15) | Jyrsintäsyvyyden hienosäätöasteikko
(16) | Jyrsintäsyvyyden hienosäädön kiertonuppi (upotusyksikkö)
(17) | Kierrosluvun valintarengas
(18) | Jyrsinterä A)
(19) | Käynnistyskytkin
(20) | Käynnistyskytkimen lukitus- ja vapautuspainike
(21) | Kiintoavain (17 mm, 24 mm)
(22) | Liitinmutteri ja kiinnitysistukka
(23) | Imuadapteri (upotusyksikkö)
(24) | Imuadapterin pyälletty ruuvi (2 kpl)
(25) | Imuletku (Ø 35 mm)A)
(26) | Imuadapteri (kopiointiyksikkö)A)
(27) | Imuadapterin välirengasA)
(28) | Suuntaisohjain
(29) | Suuntaisohjaimen karkean säädön siipiruuvi
(30) | Suuntaisohjaimen ohjaustanko
(31) | Suuntaisohjaimen hienosäädön kiertonuppi
(32) | Keskitystappi
(33) | Suuntaisohjaimen säädettävä vastekisko
(34) | SDS-kopiohylsyadapteri
(35) | Kopiohylsyadapterin kiinnitysruuvi (2x)
(36) | Kopiohylsyadapterin vapautusvipu
(37) | Kopiohylsy
(38) | Upotusyksikkö
(39) | Liukutallan kiinnitysruuvi
(40) | KeskitystuurnaA)
(41) | Reunatyöstön imusuojus
(42) | OhjauspyöräA)

A)

  Nämä lisätarvikkeet eivät kuulu Tavanomainen toimitukseen.