# Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d’aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail. Les poussières peuvent facilement s’enflammer.

##

L’adaptateur d’aspiration (23) peut être monté avec le raccord de flexible vers l’avant ou l’arrière.

Au cas où l’adaptateur pour bagues de copiage (34) est monté, il vous faudra éventuellement le tourner de 180°, afin que l’adaptateur d’aspiration (23) ne touche pas le levier de déverrouillage (36).

Fixez l’adaptateur d’aspiration (23) sur la plaque de base (5) avec les 2 vis moletées (24).

Nettoyez l’adaptateur d’aspiration (23) à intervalles réguliers pour garantir une bonne aspiration des poussières.

##

L’adaptateur d’aspiration (26) peut être monté avec le raccord de flexible vers l’avant ou l’arrière.

Si l’adaptateur pour bagues de copiage (34) est monté, fixez l’adaptateur d’aspiration (26) avec les 2 vis moletées (24) sur la plaque de base (5). Pour les utilisations sans l’adaptateur pour bagues de copiage (34), montez préalablement la bague intercalaire (27) sur l’adaptateur d’aspiration (26), comme montré sur la figure.

##

Raccordez un flexible d’aspiration (Ø 35 mm) (25) (accessoire) à l’adaptateur d’aspiration. Raccordez l’autre extrémité du flexible d’aspiration (25) à un aspirateur (accessoire).

Cet outil électroportatif peut être branché directement sur la prise d’un aspirateur universel Bosch avec automatisme de commande à distance. L’aspirateur se met automatiquement en marche en même temps que l’outil électroportatif.

L’aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à aspirer.

Pour l’aspiration de poussières particulièrement nocives, cancérogènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.