# Ställa in fräsdjupet (se bild E)

Fräsdjupet får ställas in endast på avstängt elverktyg.

Gör så här för att grovinställa fräsdjupet:

- Sätt elverktyget med monterad fräs på materialet som ska bearbetas.
- Ställ in steganslaget (8) till lägsta nivå; steganslaget snäpper fast hörbart.
- Lossa vingskruven på djupanslaget (9) så att djupanslaget (14) kan röra sig fritt.
- Tryck spännspaken för låsning av fräsdjup (12) i rotationsriktning ➊ och för långsamt ner överfräsen tills fräsverktyget (18) berör arbetsstyckets yta. Släpp spännspaken för låsning av fräsdjup (12) igen för att fixera detta insticksdjup. Tryck ev. spännspaken för låsning av fräsdjupet (12) i rotationsriktning ➋ för att slutgiltigt fixera spaken.
- Tryck djupanslaget (14) neråt tills det sitter på steganslaget (8). Ställ in påskjutaren med indexmarkeringen (10) till position 0 på fräsdjupskalan (13).
- Ställ in djupanslaget (14) till önskat fräsdjup och dra åt vingskruven på djupanslaget (9). Se till att påskjutaren med indexmarkeringen (10) inte ändras efter detta.
- Tryck spännspaken för låsning av fräsdjup (12) i rotationsriktning ➊ och för överfräsen till översta läget.

Större fräsdjup ska utföras i flera etapper med mindre spånavskiljning. Med hjälp av steganslaget (8) kan fräsningen delas upp på flera steg. Ställ in önskat fräsdjup med lägsta steget för steganslaget och välj de högre stegen för de första bearbetningsmomenten.

Efter en provfräsning kan du, genom att vrida reglaget (16), ställa in fräsdjupet exakt till önskat mått; vrid det medsols för att öka fräsdjupet, vrid det motsols för att minska fräsdjupet. Skalan (15) är till för orientering. Ett varv motsvarar en justering på 1,5 mm, ett av delstrecken i den övre kanten av skalan (15) motsvarar en förändring av justeringen med 0,1 mm. Den maximala justeringen är ±16 mm.