# Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) | Handgreep rechts (geïsoleerd greepvlak)
(2) | Blokkeerknop uitgaande as
(3) | Spaanbescherming
(4) | Vleugelschroef voor geleidestangen van parallelgeleider (2x)
(5) | Voetplaat
(6) | Glijplaat
(7) | Opname voor geleidestangen van parallelgeleider
(8) | Standenaanslag
(9) | Vleugelschroef voor instelling van de diepteaanslag
(10) | Schuif met indexmarkering
(11) | Handgreep links (geïsoleerd greepvlak)
(12) | Spanhendel voor freesdieptevergrendeling
(13) | Verdeelschaal freesdiepte-instelling
(14) | Diepteaanslag
(15) | Verdeelschaal fijninstelling freesdiepte
(16) | Draaiknop voor fijninstelling freesdiepte (invaleenheid)
(17) | Instelknop toerentalinstelling
(18) | FreesA)
(19) | Aan/uit-schakelaar
(20) | Vastzet- en ontgrendelingsknop voor aan/uit-schakelaar
(21) | Steeksleutel (17 mm, 24 mm)
(22) | Wartelmoer met spantang
(23) | Afzuigadapter (invaleenheid)
(24) | Kartelschroef voor afzuigadapter (2x)
(25) | Afzuigslang (Ø 35 mm)A)
(26) | Afzuigadapter (kopieereenheid)A)
(27) | Tussenring voor afzuigadapterA)
(28) | Parallelgeleider
(29) | Vleugelschroef voor grove instelling van parallelgeleider
(30) | Geleidestang voor parallelgeleider
(31) | Draaiknop voor fijninstelling parallelgeleider
(32) | Centreerstift
(33) | Verstelbare aanslagrail voor parallelgeleider
(34) | SDS-kopieerhulsadapter
(35) | Bevestigingsschroef voor kopieerhulsadapter (2x)
(36) | Ontgrendelingshendel voor kopieerhulsadapter
(37) | Kopieerhuls
(38) | Invaleenheid
(39) | Bevestigingsschroef voor glijplaat
(40) | CentreerpenA)
(41) | Afzuigkap voor kantbewerking
(42) | GeleidewielA)

A)

  Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.