# Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

- Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente.

##

Con l’attacco per tubi flessibili l’adattatore di aspirazione (23) può essere montato sul davanti oppure posteriormente.

In caso di impiego dell’adattatore per copiatore (34) potrebbe essere necessario montare l’adattatore per copiatore ruotato di 180°, in modo tale che l’adattatore di aspirazione (23) non tocchi la leva di sbloccaggio (36).

Fissare l’adattatore di aspirazione (23) con le 2 viti zigrinate (24) alla piastra di base (5).

Per garantire un’aspirazione ottimale, l’adattatore di aspirazione (23) deve essere pulito regolarmente.

##

Con l’attacco per tubi flessibili l’adattatore di aspirazione (26) può essere montato sul davanti oppure posteriormente.

In caso di impiego dell’adattatore per copiatore (34) , fissare l’adattatore di aspirazione (26) con le 2 viti zigrinate (24) alla piastra di base (5). In caso di applicazioni senza l’adattatore per copiatore (34) montare innanzitutto l’anello intermedio (27) sull’adattatore di aspirazione (26), come illustrato nella figura.

##

Inserire un tubo di aspirazione (Ø 35 mm) (25) (accessorio) nell’adattatore di aspirazione montato. Collegare il tubo di aspirazione (25) con un aspiratore (accessorio).

L’elettroutensile può essere collegato direttamente alla presa di un aspiratore universale Bosch con dispositivo di avvio remoto. Quest’ultimo verrà avviato automaticamente all’accensione dell’elettroutensile.

L’aspiratore dovrà essere idoneo al materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale per l’aspirazione di polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure polveri asciutte.