# Dados técnicos

Tupia |  | GOF 20-12 | GOF 20-12
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 F27 2G0‎ | ‎3 601 F27 2E0‎
Potência nominal absorvida | W | 2000 | 2000
Tensão nominal | V | 127 | 220
Nº de rotações em vazio | rpm | 10000–25000 | 10000–25000
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | ● | ●
Eletrônica constante |  | ● | ●
Ligação para aspiração de pó |  | ● | ●
Pinças de aperto compatíveis | mm pol | 8–12 ¼–½ | 8–12 ¼–½
Curso do cesto de fresar | mm | 80 | 80
PesoA) | kg | 6,3 | 6,3
Classe de proteção |  | / II | / II

A)

  Sem cabo de conexão à rede

As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os dados são válidos para uma tensão nominal [U] de 230 V. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.