# Frästiefe einstellen (siehe Bild E)

Die Einstellung der Frästiefe darf nur bei ausgeschaltetem Elektrowerkzeug erfolgen.

Zur Grobeinstellung der Frästiefe gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie das Elektrowerkzeug mit montiertem Fräser auf das zu bearbeitende Werkstück.
- Stellen Sie den Stufenanschlag (8) auf die niedrigste Stufe; der Stufenanschlag rastet spürbar ein.
- Lösen Sie die Flügelschraube am Tiefenanschlag (9), sodass der Tiefenanschlag (14) frei beweglich ist.
- Drücken Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (12) in Drehrichtung ➊ und führen Sie die Oberfräse langsam nach unten, bis der Fräser (18) die Werkstückoberfläche berührt. Lassen Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (12) wieder los, um diese Eintauchtiefe zu fixieren. Drücken Sie ggf. den Spannhebel für Frästiefenarretierung (12) in Drehrichtung ➋, um ihn endgültig zu fixieren.
- Drücken Sie den Tiefenanschlag (14) nach unten, bis er auf dem Stufenanschlag (8) aufsitzt. Stellen Sie den Schieber mit der Indexmarke (10) auf die Position 0 an der Frästiefenskala (13).
- Stellen Sie den Tiefenanschlag (14) auf die gewünschte Frästiefe und ziehen Sie die Flügelschraube am Tiefenanschlag (9) fest. Achten Sie darauf, dass Sie den Schieber mit der Indexmarke (10) nicht mehr verstellen.
- Drücken Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (12) in Drehrichtung ➊ und führen Sie die Oberfräse in die oberste Position.

Bei größeren Frästiefen sollten Sie mehrere Bearbeitungsgänge mit jeweils geringer Spanabnahme vornehmen. Mithilfe des Stufenanschlags (8) können Sie den Fräsvorgang auf mehrere Stufen aufteilen. Stellen Sie dazu die gewünschte Frästiefe mit der niedrigsten Stufe des Stufenanschlags ein und wählen Sie für die ersten Bearbeitungsgänge zunächst die höheren Stufen.

Nach einem Probefräsgang können Sie durch Drehen des Drehknopfes (16) die Frästiefe exakt auf das gewünschte Maß einstellen; drehen Sie im Uhrzeigersinn zur Vergrößerung der Frästiefe, drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn zur Verringerung der Frästiefe. Die Skala (15) dient dabei zur Orientierung. Eine Umdrehung entspricht einem Verstellweg von 1,5 mm, einer der Teilstriche am oberen Rand der Skala (15) entspricht einer Veränderung des Verstellwegs um 0,1 mm. Der maximale Verstellweg beträgt ±16 mm.