# Настроювання глибини фрезерування (див. мал. E)

Настроювати глибину фрезерування можна лише при вимкнутому електроінструменті.

Грубе настроювання глибини фрезерування здійснюється наступним чином:

- Приставте електроінструмент з монтованою фрезою до оброблюваного матеріалу.
- Встановіть ступінчастий упор (8) на найнижчий ступінь; ступінчастий упор має відчутно зайти в зачеплення.
- Відпустіть гвинт-баранчик на обмежувачі глибини (9), щоб обмежувач глибини (14) міг вільно рухатися.
- Натисніть на затискний важіль обмежувача глибини фрезерування (12) у напрямку обертання ➊ та повільно опускайте фрезерний верстат з верхнім розташуванням шпинделя, поки фреза (18) не торкнеться поверхні оброблюваного матеріалу. Знову відпустіть затискний важіль обмежувача глибини фрезерування (12), щоб зафіксувати цю глибину занурення. За потреби натисніть на затискний важіль обмежувача глибини фрезерування (12) у напрямку обертання ➋, щоб остаточно зафіксувати його.
- Притисніть обмежувач глибини (14) вниз, щоб він сів на ступінчастий упор (8). Встановіть движок з індексною позначкою (10) в положення 0 на шкалі глибини фрезерування (13).
- Встановіть обмежувач глибини (14) на бажану глибину фрезерування і міцно затягніть гвинт-баранчик на обмежувачі глибини (9). Слідкуйте за тим, щоб движок з індексною позначкою (10) більше не зсунувся.
- Натисніть на затискний важіль обмежувача глибини фрезерування (12) у напрямку обертання ➊ та підніміть фрезерний верстат з верхнім розташуванням шпинделя у найвище положення.

При великій глибині фрезерування рекомендується здійснювати обробку в декілька заходів, знімаючи кожного разу матеріал потроху. За допомогою ступінчастого упору (8) можна виконати фрезерування в кілька етапів. Для цього встановіть ступінчастий упор на найнижчий для бажаної глибини фрезерування рівень і здійснюйте перші операції обробки спочатку на вищому рівні.

Після пробного фрезерування повертанням поворотної ручки (16) можна налаштувати глибину фрезерування точно на бажаний рівень; для збільшення глибини фрезерування повертайте поворотну ручку за годинниковою стрілкою, для зменшення глибини фрезерування — проти годинникової стрілки. Шкала (15) використовується для орієнтації. За один оберт глибина фрезерування змінюється прибл. на 1,5 мм, одна поділка на верхньому краю шкали (15) відповідає 0,1 мм. Максимальний діапазон регулювання становить ±16 мм.