# Instrucţiuni de lucru

- Feriţi dispozitivele de frezare de şocuri şi lovituri.

##

- Frezarea trebuie efectuată întotdeauna în sens contrar direcţiei de rotaţie a dispozitivului de frezare (18) (în contraavans). În cazul frezării în direcţia de rotaţie a dispozitivului de frezare (în sensul avansului), scula electrică vă poate fi smulsă din mână.

### Frezarea cu avansul în adâncime

Reglează adâncimea de frezare dorită.

Aşază pe piesa de prelucrat scula electrică cu dispozitivul de frezare montat şi porneşte scula electrică.

Apasă în jos pârghia de deblocare pentru funcţia de intrare în material şi coboară lent maşina de frezare până când se atinge adâncimea de frezare reglată. Eliberează din nou pârghia de deblocare , pentru a fixa această adâncime de pătrundere.

Execută procesul de frezare cu avans uniform.

După finalizarea procesului de frezare readu maşina de frezare în poziţia cea mai de sus.

Opriţi scula electrică după frezare.

### Frezarea cu unitatea de frezare

Reglează adâncimea de frezare dorită.

Porneşte scula electrică şi apropi-o de locul care urmează a fi prelucrat.

Execută procesul de frezare cu avans uniform.

Opreşte scula electrică.

- Nu puneţi jos scula electrică înainte ca freza să se fi oprit complet. Accesoriile care se mai rotesc din inerţie, după oprirea sculei electrice, pot provoca răniri.

##

Pentru prelucrarea pieselor de dimensiuni mai mari, de exemplu, în cazul frezării canelurilor, poţi fixa o scândură sau o şipcă drept limitator auxiliar pe piesa de prelucrat şi conduce maşina de frezat multifuncţională de-a lungul limitatorului auxiliar. În cazul utilizării avansului în adâncime (38), condu maşina de frezat multifuncţională de-a lungul limitatorului auxiliar, pe latura aplatizată a plăcii de alunecare.

##

La frezarea de muchii şi de profiluri fără limitator paralel dispozitivul de frezare trebuie echipat cu un pilot de ghidare sau cu un rulment.

Conduceţi scula electrică pornită din lateral spre piesa de lucru până când pilotul de ghidare sau rulmentul dispozitivului de frezare se sprijină pe muchia piesei de prelucrat.

Conduceţi scula electrică de-a lungul muchiei piesei de lucru. Aveţi grijă să o aşezaţi exact perpendicular. O apăsare prea puternică poate deteriora muchia piesei de lucru.

##

Împinge limitatorul paralel (28) cu barele de ghidare (30) în placa de bază (5) şi fixează-l cu şuruburile (4), conform cotei necesare.

Cu şuruburile-fluture (29) poţi regla suplimentar lungimea limitatorului paralel.

Cu ajutorul butonului rotativ (31) poţi regla fin lungimea după ce ai slăbit cele două şuruburi-fluture (29). O rotaţie corespunde unei curse de reglare de 2,0 mm, o diviziune de pe butonul rotativ (31) corespunde unei modificări de 0,1 mm a cursei de reglare. Asigură-te că vârful ştiftului de centrare (32) pătrunde în suprafaţa materialului de prelucrat.

Cu ajutorul şinei opritoare (33) poţi modifica suprafaţa de sprijin eficientă a limitatorului paralel.

Condu scula electrică conectată, cu avans uniform şi apăsare din lateral, pe limitatorul paralel, de‑a lungul muchiei piesei de prelucrat.

##

Montează roata de ghidare (42) conform imaginii.

Aşază roata de ghidare pe muchia curbată a unei plăci.

##

Cu ajutorul inelului de copiere (37) poţi transfera contururi ale unor modele, respectiv şabloane pe piesa de prelucrat.

Alege inelul de copiere adecvat, în funcţie de grosimea şablonului respectiv al modelului. Deoarece inelul de copiere este ieşit în afară, şablonul trebuie să aibă o grosime de minimum 8 mm.

Pentru a utiliza inelul de copiere (37), mai întâi trebuie să fie introdus adaptorul inelului de copiere SDS (34) în placa de alunecare (6).

Aşază de sus adaptorul inelului de copiere (34) pe placa de alunecare (6) şi înşurubează-l ferm cu cele 2 şuruburi de fixare (35). Ai grijă ca pârghia de deblocare pentru adaptorul inelului de copiere (36) să fie mobilă.

Împinge pârghia de deblocare (36) în direcţia săgeţii şi introdu de jos inelul de copiere (37) în adaptorul inelului de copiere SDS (34). Camele de codificare trebuie să se fixeze sonor în degajările inelului de copiere (37).

Verifică distanţa de la mijlocul dispozitivului de frezare până la marginea inelului de copiere vezi Centrarea plăcii de bază (consultă imaginea N).

- Alege un diametru mai mic al dispozitivului de frezare comparativ cu diametrul interior al inelului de copiere.

### Procesul de frezare

Notă: Ţineţi seama de faptul că freza (18) este întotdeauna ieşită în afară din placa de bază (5). Nu deterioraţi şablonul sau piesa de lucru.

Condu scula electrică conectată cu inelul de copiere (37) spre şablon.

În cazul utilizării avansului în adâncime (38): Apasă în jos pârghia de deblocare pentru funcţia de intrare în material şi coboară lent maşina de frezare până când se atinge adâncimea de frezare reglată. Eliberează din nou pârghia de deblocare , pentru a fixa această adâncime de pătrundere.

Condu scula electrică cu inelul de copiere (37) ieşit în afară, apăsând‑o din lateral, de‑a lungul şablonului.

##

Pentru ca distanţa dintre mijlocul dispozitivului de frezare şi marginea inelului de copiere să fie egală peste tot, inelul de copiere (37) şi placa de alunecare (6) pot fi centrate una în raport cu cealaltă, dacă este necesar.

În cazul utilizării avansului în adâncime (38): Apasă în jos pârghia de deblocare pentru funcţia de intrare în material şi coboară lent maşina de frezare până când se atinge adâncimea de frezare reglată. Eliberează din nou pârghia de deblocare , pentru a fixa această adâncime de pătrundere.

Desfiletează şurubul de fixare (39) cu aproximativ 2 rotaţii, astfel încât placa de alunecare (6) să devină mobilă.

Introdu dornul de centrare (40) în sistemul de prindere a accesoriilor, conform imaginii. Strânge ferm manual piuliţa olandeză, astfel încât dornul de centrare să fie încă mobil.

Aliniază dornul de centrare (40) şi inelul de copiere (37), deplasând puţin placa de alunecare (6).

Strânge din nou ferm şuruburile de fixare (39).

Scoate dornul de centrare (40) din sistemul de prindere a accesoriilor.

În cazul utilizării avansului în adâncime (38): Apasă pârghia de deblocare pentru funcţia de intrare în material şi adu maşina de frezat în poziţia cea mai de sus.

##

Pentru prelucrarea muchiilor, poţi utiliza suplimentar apărătoarea de aspirare (41).

Fixează apărătoarea de aspirare (41) cu cele 2 şuruburi pe placa de bază (5). Apărătoarea de aspirare (41) poate fi fixată în 3 poziţii diferite, conform imaginii.

Pentru prelucrarea suprafeţelor plane netede, scoate din nou apărătoarea de aspirare.

Utilizează adaptorul FSN-OFA (1 600 Z00 00G).