# 제품 사양

루터 |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
소비 전력 | W | 2000
무부하 속도 | min-1 | 10000–25000
속도 설정 |  | ●
전자식 정속도 제어 기능 |  | ●
집진 장치 연결부 |  | ●
호환 가능한 콜렛 | mm inch | 8–12 ¼–½
루팅 베이스 스트로크 | mm | 80
중량A) | kg | 6.3
보호 등급 |  | / II

A)

  전원 연결 케이블 미포함

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.