# Inbetriebnahme

##

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl (17) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen.

1−2 | niedrige Drehzahl
3−4 | mittlere Drehzahl
5−6 | hohe Drehzahl

Die in der Tabelle dargestellten Werte sind Richtwerte. Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.

Werkstoff | Fräserdurchmesser [mm] | Position Stellrad
--- | --- | ---
Hartholz (Buche) | 4−10 12−20 22−40 | 5−6 3−4 1−2
Weichholz (Kiefer) | 4–10 12−20 22−40 | 5−6 3−6 1−3
Spanplatten | 4−10 12−20 22−40 | 3−6 2−4 1−3
Kunststoffe | 4−15 16−40 | 2−3 1−2
Aluminium | 4−15 16−40 | 1−2 1

Nach längerem Arbeiten mit kleiner Drehzahl sollten Sie das Elektrowerkzeug zur Abkühlung ca. 3 Minuten lang bei maximaler Drehzahl im Leerlauf drehen lassen.

##

Stellen Sie vor dem Einschalten die Frästiefe ein.

Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges drücken Sie leicht die Feststell- und Entsperrtaste für den Ein-/Ausschalter (20), dann drücken Sie den Ein-/Ausschalter (19) und halten ihn gedrückt.

Zum Feststellen des Elektrowerkzeuges schalten Sie das Elektrowerkzeug ein und drücken Sie die Feststell- und Entsperrtaste für den Ein-/Ausschalter (20). Lassen Sie zuerst den Ein-/Ausschalter (19) los und dann die Feststell- und Entsperrtaste für den Ein-/Ausschalter (20).

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter (19) los bzw. wenn er mit der Feststelltaste (20) arretiert ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (19) kurz und lassen ihn dann los.

##

Die Konstantelektronik hält die Drehzahl bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmäßige Arbeitsleistung.

##

Der elektronische Sanftanlauf begrenzt das Drehmoment beim Einschalten und erhöht die Lebensdauer des Motors.