# Указания по применению

- Предохраняйте фрезу от толчков и ударов.

##

- Фрезеровать нужно всегда против направления вращения фрезы (18) (встречное фрезерование). При фрезеровании в направлении вращения фрезы (попутное фрезерование) электроинструмент может вырваться у Вас из рук.

### Фрезерование с погружным блоком

Установите нужную глубину фрезерования.

Поставьте электроинструмент с установленной фрезой на подлежащую обработке деталь и включите электроинструмент.

Прижмите рычаг разблокировки функции погружения вниз и медленно перемещайте вертикально-фрезерный станок вниз, пока не будет достигнута установленная глубина фрезерования. Снова отпустите рычаг разблокировки , чтобы зафиксировать эту глубину врезания.

Выполняйте фрезерование с равномерной подачей.

По окончании процесса фрезерования снова установите вертикально-фрезерный станок в самое верхнее положение.

После фрезерования выключите электроинструмент.

### Фрезерование с копировальным блоком

Установите нужную глубину фрезерования.

Включите электроинструмент и подведите его к обрабатываемому месту.

Выполняйте фрезерование с равномерной подачей.

Выключите электроинструмент.

- Прежде чем отложить электроинструмент, подождите, пока фреза не остановится полностью. Рабочий ‌инстру‌мент на выбеге может стать причиной травм.

##

Для обработки больших заготовок, например, при фрезеровании пазов, можно закрепить на заготовке в качестве вспомогательного упора доску или рейку и вести многофункциональный фрезерный станок вдоль вспомогательного упора. При использовании погружного блока (38) ведите многофункциональный фрезерный станок плоской стороной плиты скольжения вдоль вспомогательного упора.

##

При фрезеровании кромок или профилей фреза должна быть оснащена направляющей цапфой или шарикоподшипником.

Подведите включенный электроинструмент сбоку к детали так, чтобы направляющая цапфа или шарикоподшипник фрезы уперлись в подлежащую обработке кромку детали.

Ведите электроинструмент вдоль кромки заготовки. Следите при этом за сохранением прямого угла. Слишком сильный нажим может повредить кромку заготовки.

##

Вставьте параллельный упор (28) направляющими стержнями (30) в опорную плиту (5) и затяните винтами (4) в соответствии с требуемым размером.

Барашковыми винтами (29) можно дополнительно регулировать параллельный упор по длине.

При помощи поворотной ручки (31) после отпускания обоих барашковых винтов (29) можно точно настроить длину. При этом один оборот соответствует пути регулировки 2,0 мм, один штрих на поворотной ручке (31) соответствует изменению пути регулировки на 0,1 мм. Следите за тем, чтобы кончик центрирующего штифта (32) прилегал к поверхности материала.

С помощью упорной планки (33) вы можете изменять используемые опорные поверхности параллельного упора.

Ведите включенный электроинструмент с равномерной подачей и боковым давлением на параллельный упор вдоль кромки детали.

##

Установите направляющее колесо (42), как показано на рисунке.

Подведите направляющее колесо к изогнутому краю плиты.

##

С помощью копировальной гильзы (37) можно переносить контуры с образцов или шаблонов на деталь.

Выберите копировальную гильзу в соответствии с толщиной шаблона или образца. Из‑за выступающей высоты копировальной гильзы толщина шаблона должна быть не менее 8 мм.

Чтобы использовать копировальную гильзу (37) сначала необходимо установить SDS-адаптер копировальной гильзы (34) в плиту скольжения (6).

Установите адаптер копировальной гильзы (34) сверху на плиту скольжения (6) и затяните ее 2 крепежными винтами (35). Следите за тем, чтобы рычаг разблокировки адаптера копировальной гильзы (36) мог свободно перемещаться.

Установите рычаг разблокировки (36) в направлении стрелки и вставьте копировальную гильзу (37) снизу в SDS-адаптер копировальной гильзы (34). При этом кулачки кодирования должны зафиксироваться в пазах копировальной гильзы SDS (37).

Проверьте расстояние от центра фрезы до края копировальной гильзы см. Установите опорную плиту по центру (см. рис. N).

- Диаметр фрезы должен быть меньше внутреннего диаметра копировальной гильзы.

### Операция фрезерования

Указание: Учтите, что фреза (18) всегда выступает из опорной плиты (5). Не повредите шаблон или заготовку.

Приставьте включенный электроинструмент с копировальной гильзой (37) к шаблону.

При использовании погружного блока (38): прижмите рычаг разблокировки функции погружения вниз и медленно перемещайте вертикально-фрезерный станок вниз, пока не будет достигнута установленная глубина фрезерования. Снова отпустите рычаг разблокировки , чтобы зафиксировать эту глубину врезания.

Ведите электроинструмент с выступающей копировальной гильзой (37) с боковым прижимом вдоль шаблона.

##

Чтобы расстояние от центра фрезы до края копировальной гильзы везде было одинаковым, копировальную гильзу (37) и плиту скольжения (6), при необходимости, следует отцентрировать по отношению друг к другу.

При использовании погружного блока (38): прижмите рычаг разблокировки функции погружения вниз и медленно перемещайте вертикально-фрезерный станок вниз, пока не будет достигнута установленная глубина фрезерования. Снова отпустите рычаг разблокировки , чтобы зафиксировать эту глубину врезания.

Отпустите крепежные винты (39) прим. на 2 оборота, чтобы плита скольжения (6) могла свободно перемещаться.

Установите центрирующую оправку (40) в патрон, как показано на рисунке. Затяните накидную гайку от руки так, чтобы центрирующая оправка могла свободно перемещаться.

Выровняйте центрирующую оправку (40) и копировальную гильзу (37) по отношению друг к другу легким перемещением плиты скольжения (6).

Снова зафиксируйте крепежные винты (39).

Снимите центрирующую оправку (40) с патрона.

При использовании погружного блока (38): прижмите рычаг разблокировки функции погружения и поднимите вертикально-фрезерный станок в наивысшее положение.

##

Вы также можете использовать вытяжной колпак (41) при обработке кромок.

Закрепите вытяжной колпак (41) 2 винтами на опорной плите (5). Вытяжной колпак (41) можно закрепить в 3 различных положениях, как показано на рисунке.

Снимайте вытяжной колпак при обработке гладких ровных поверхностей.

Используйте адаптер FSN-OFA (1 600 Z00 00G).