# Вметнување на глодалката (види слика A)

- При ставање и менување на глодалката се препорачува носење на заштитни ракавици.

Според целта на примената, глодалките се достапни во најразлична изведба и квалитет.

Глодалките од висококвалитетен челик за брзо сечење (HSS) се погодни за обработка на меки материјали како на пр. меко дрво и пластика.

Глодалките за сечење на цврст метал (HM) се специјално наменети за цврсти и абразивни материјали како на пр. цврсто дрво и алуминиум.

Оригиналните глодалки од обемната програма на опрема од Bosch ќе ги најдете во специјализираните продавници.

Употребувајте само беспрекорни и чисти глодалки.

Ако е можно, користете глодалка со дијаметар на вратило од 12 mm.

Може да ја смените глодалката кога моторот за глодање е вметнат во единицата за вдлабнување/единицата за копирање. Сепак, препорачуваме да ги менувате алатките со расклопен моторот за глодање.

- Извадете го моторот за глодање од единицата за вдлабнување/единицата за копирање.
- Притиснете го копчето за блокада на вретеното (2) (➊) и држете го цврсто. Доколку е потребно, свртете го вретеното малку со рака додека не се вклопи.
  Копчето за блокирање на вретеното (2) активирајте го само во состојба на мирување.
- Алтернативно, може исто така да го заклучите вретеното со дополнителен вилушкаст клуч.
- Цврсто затегнете ја претурната навртка (22) со вилушкаст клуч (21) (ширина на клучот 17 mm и 24 mm) со вртење во спротивен правец на стрелките на часовникот (➋).
- Ставете го алатот за глодање во затезната чаура. Вратилото на глодалката мора да биде вметнато најмалку 20 mm во затезната чаура.
- Цврсто затегнете ја претурната навртка (22) со вилушкаст клуч (21) (ширина на клучот 17 mm и 24 mm) со вртење во правец на стрелките на часовникот. Ослободете го копчето за заклучување на вретеното (2) или отстранете го дополнителниот вилушкаст клуч.

- Без монтирана копирна чаура, не поставувајте глодалка со дијаметар поголем од 50 mm. Овие алати за глодање не поминуваат низ основната плоча.

- Во никој случај не ја затегајте затегнувачката чаура со навртка за осигурување, доколку не е монтирана глодалка. Инаку, затегнувачката чаура може да се оштети.