# Ibrugtagning

##

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (17) kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift.

1–2 | lavt omdrejningstal
3–4 | middelhøjt omdrejningstal
5–6 | højt omdrejningstal

Værdierne i tabellen skal betragtes som vejledende. Det nødvendige omdrejningstal afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne og kan bestemmes ved et praktisk forsøg.

Materiale | Fræserdiameter [mm] | Position Stillehjulet
--- | --- | ---
Hårdt træ (bøg) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Blødt træ (fyrretræ) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Spånplader | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Kunststof | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminium | 4–15 16–40 | 1–2 1

Efter længere tids arbejde med lavt omdrejningstal bør du lade el-værktøjet køle af ved at køre i tomgang med maksimalt omdrejningstal i ca. 3 minutter.

##

Indstil fræsedybden, før du tænder el-værktøjet.

Du tænder el-værktøjet ved at trykke let på låse- og oplåsningsknappen til tænd/sluk-knappen (20) og derefter trykke på tænd/sluk-knappen (19) og holde den inde.

Du låser el-værktøjet ved at tænde det og trykke på låse- og oplåsningsknappen til tænd/sluk-knappen (20). Slip først tænd/sluk-knappen (19) og derefter låse- og oplåsningsknappen til tænd/sluk-knappen (20).

For at slukke el-værktøjet skal du slippe tænd/sluk-knappen (19) eller, hvis den er låst med kontaktspærren (20), trykke kort på tænd/sluk-knappen (19) og slippe den igen.

##

Konstantelektronikken holder omdrejningstallet stort set konstant ved tomgang og belastning og sikrer en ensartet arbejdsydelse.

##

Den elektroniske softstart begrænser drejningsmomentet ved tilkobling og forlænger motorens levetid.