# Toz ve talaş emme

Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve metaller gibi maddeler işlenir‌ken ortaya çıkan toz sağlığa zararlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solu‌mak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcı‌nın veya onun yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara neden olabilir.
Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanse‌rojen etkiye sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından işlenmelidir.

- Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir toz emme tertibatı kullanın.
- Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
- P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanızı tavsiye ederiz.

İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hükümlerine uyun.

- Çalıştığınız yerde toz birikmemesine dikkat edin. Tozlar kolayca alevlenebilir.

##

Emme adaptörü (23) hortum bağlantısı ile öne veya arkaya takılabilir.

Kopyalama kovanı adaptörü (34) takılmışken kopyalama kovanı adaptörü, emme adaptörü (23) boşa alma koluna (36) temas etmemesi için 180° döndürülerek monte edilmelidir.

Emme adaptörünü (23) 2 tırtıllı vida (24) ile taban levhasına (5) sabitleyin.

Optimum emme performansı sağlayabilmek için emme adaptörünün (23) düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekir.

##

Emme adaptörü (26) hortum bağlantısı ile öne veya arkaya takılabilir.

Kopyalama kovanı adaptörü takılıyken (34) emme adaptörünü (26) 2 tırtıllı vida (24) ile taban levhasına (5) sabitleyin. Kopyalama kovanı adaptörü (34) olmayan uygulamalarda önce emme adaptörüne (26) ara halkayı (27) resimde gösterildiği gibi monte edin.

##

Bir emme hortumunu (çap 35 mm) (25) (aksesuar) monte edilmiş emme adaptörüne takın. Emme hortumunu (25) bir toz emme makinesine (aksesuar) bağlayın.

Bu elektrikli el aleti doğrudan uzaktan kumandalı bir Bosch-çok amaçlı elektrik süpürgesinin prizine takılabilir. Bu elektrikli süpürge, elektrikli el aleti açılınca otomatik olarak çalışmaya başlar.

Toz emme makinesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır.

Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları emdirirken özel toz emme makinesi (sanayi tipi toz emme makinesi) kullanın.