# Відсмоктування пилу/тирси/стружки

Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбо‌вих покрить, що містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і металу, може бути небезпечним для здоров’я. Торкання або вдихання пилу може викликати у Вас, або у осіб, що знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або захворювання дихальних шляхів.
Певні види пилу, як напр., дубовий або буко‌вий пил, вважаються канцерогенними, особ‌ливо в сполученні з добавками для об‌робки деревини (хромат, засоби для захис‌ту дере‌вини). Матеріали, що містять азбест, дозволяється обробляти лише спеціалістам.

- За можливістю використовуйте придатний для матеріалу відсмоктувальний пристрій.
- Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
- Рекомендується вдягати респіраторну маску з фільтром класу P2.

Додержуйтеся приписів щодо оброблю‌ва‌них матеріалів, що діють у Вашій країні.

- Уникайте накопичення пилу на робочому місці. Пил може легко займатися.

##

Відсмоктувальний адаптер (23) можна встановлювати з’єднанням під шланг вперед або назад.

При встановленому адаптері копіювальної гільзи (34), можливо, доведеться встановити адаптер копіювальної гільзи з поворотом на 180°, щоб відсмоктувальний адаптер (23) не торкався важеля розблокування (36).

Закріпіть відсмоктувальний адаптер (23) за допомогою 2 гвинтів з накатаною головкою (24) на опорній плиті (5).

Для забезпечення оптимального відсмоктування регулярно прочищайте відсмоктувальний адаптер (23).

##

Відсмоктувальний адаптер (26) можна встановлювати з’єднанням під шланг вперед або назад.

Якщо встановлений адаптер копіювальної гільзи (34), закріпіть відсмоктувальний адаптер (26) 2 гвинтами з накатаною головкою (24) на опорній плиті (5). При використанні без копіювальної гільзи (34) попередньо встановіть розпірне кільце (27) на відсмоктувальний адаптер (26), як показано на малюнку.

##

Надіньте відсмоктувальний шланг (Ø 35 мм) (25) (приладдя) на монтований перехідник до пилососа. Приєднайте відсмоктувальний шланг (25) до пилосмока (приладдя).

Електроінструмент можна підключити безпосередньо до розетки універсального пилосмока Bosch з дистанційним пусковим пристроєм. Він автоматично вмикається при включенні електроприладу.

Пиловідсмоктувач повинен бути придатним для роботи з оброблюваним матеріалом.

Для відсмоктування особливо шкідливого для здоров’я, канцерогенного або сухого пилу потрібний спеціальний пиловідсмоктувач.