# Dados técnicos

Tupia |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Potência nominal absorvida | W | 2000
N.º de rotações em vazio | r.p.m. | 10000–25000
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | ●
Sistema de eletrónica constante |  | ●
Ligação para aspiração de pó |  | ●
Pinças de aperto compatíveis | mm polegadas | 8–12 ¼–½
Curso do cesto de fresar | mm | 80
PesoA) | kg | 6,3
Classe de proteção |  | / II

A)

  Sem cabo de alimentação

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.