# البيانات الفنية

ماكينة تفريز علوية |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000
السرعة بدون حمل | لفة/دقيقة | ‎10000–25000
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | ●
المثبت الإلكتروني |  | ●
وصلة شفط الغبار |  | ●
أظرف طوقية متوافقة | مم بوصة | 8–12 ¼–½
شوط سلة الفرز | مم | 80
الوزنA) | كجم | 6,3
فئة الحماية |  | / II

A)

  دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.