# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

- หากใช้เครื่องทำงานหนัก ให้ใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นออกเท่าที่จะทำได้เสมอ ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเป็นประจำและติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (PRCD) เมื่อ‌ทำงาน‌กับ‌โลหะ ฝุ่น‌‌‌ซึ่ง‌‌มี‌‌คุณสมบัติ‌‌นำ‌‌ความร้อน‌‌และ‌‌กระแส‌‌ไฟฟ้า‌‌อาจ‌‌สะสม‌‌อยู่‌ข้างใน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า ฉนวน‌ป้องกัน‌ทั้งหมด‌ของ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌อาจ‌ได้รับ‌ผลเสีย

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย