# Uporaba

##

S kolescem za izbiro števila vrtljajev (17) lahko potrebno število vrtljajev izberete tudi med delovanjem.

1−2 | Nizko število vrtljajev
3−4 | Srednje število vrtljajev
5−6 | Visoko število vrtljajev

Vrednosti, navedene v tabeli, so okvirne. Potrebno število vrtljajev je odvisno od obdelovanca in delovnih pogojev. Določite ga lahko s praktičnim preizkusom.

Material | Premer rezkarja [mm] | Položaj kolesca za izbiro števila vrtljajev
--- | --- | ---
Trd les (bukev) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Mehak les (bor) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Iverne plošče | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plastika | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminij | 4–15 16–40 | 1–2 1

Po daljšem delu z nizkim številom vrtljajev pustite električno orodje 3 minute delovati v prostem teku pri največjem številu vrtljajev.

##

Pred vklopom nastavite globino rezkanja.

Za vklop električnega orodja nežno pritisnite tipko za zaklep in odklep stikala za vklop/izklop (20), nato pritisnite stikalo za vklop/izklop (19) in ga pridržite.

Za zaklep električnega orodja vklopite električno orodje in pritisnite tipko za zaklep in odklep stikala za vklop/izklop (20). Najprej izpustite stikalo za vklop/izklop (19), nato pa še tipko za zaklep in odklep stikala za vklop/izklop (20).

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (19), oz. če je blokirano s tipko za zaklep (20), na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop (19) in ga nato izpustite.

##

Elektronika za ohranjanje števila vrtljajev skrbi za nespremenjeno število vrtljajev v prostem teku in pri obremenitvi ter zagotavlja enakomerno delovanje.

##

Elektronsko reguliran mehek zagon omejuje število vrtljajev pri vklopu in podaljšuje življenjsko dobo motorja.