# ข้อแนะนำในการทำงาน

- ป้องกัน‌ไม่ให้‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ถูก‌กระทบ‌กระแทก

##

- ต้องเซาะทวนทิศทางการหมุนของเครื่องมือเซาะ (18) เสมอ (เคลื่อนที่สวนทาง) หากเซาะไปในทิศทางเดียวกับการหมุนของเครื่องมือเซาะ (เคลื่อนที่ทางเดียวกันไปข้างหน้า) เครื่องมือไฟฟ้าจะถูกฉุดออกจากมือ

### การเซาะโดยใช้หน่วยเซาะร่องแบบจมลึก

ปรับตั้งความลึกการตัดที่ต้องการ

วาง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ที่‌ใส่‌เครื่องมือ‌เซาะ‌แล้ว‌ลง‌บน‌ชิ้นงานและเปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า

ดันก้านปลดล็อคสำหรับฟังก์ชั่นจมลึก ลงด้านล่าง แล้วเลื่อนเครื่องเซาะร่องลงด้านล่างอย่างช้าๆ จนกระทั่งถึงความลึกในการเซาะที่ปรับตั้งไว้ ปล่อยก้านปลดล็อค กลับเข้าที่ เพื่อกำหนดความลึกในการเซาะนี้ไว้

ทำ‌การเซาะ‌โดย‌ป้อน‌เครื่อง‌อย่าง‌สม่ำเสมอ

หลัง‌สิ้นสุด‌กระบวนการ‌เซาะ ให้‌นำ‌เครื่อง‌เซาะแบบ‌ไปยัง‌ตำแหน่ง‌บนสุด

เมื่อ‌เซาะ‌เสร็จ‌แล้ว ให้‌ปิดสวิทช์‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า

### การเซาะโดยใช้ชุดลอกแบบ

ปรับตั้งความลึกการตัดที่ต้องการ

เปิด‌สวิทช์‌เครื่อง‌ทำงาน‌และ‌นำ‌เครื่อง‌ไปยัง‌ตำแหน่ง‌ที่‌จะ‌ทำ‌การเซาะ

ทำ‌การเซาะ‌โดย‌ป้อน‌เครื่อง‌อย่าง‌สม่ำเสมอ

ปิดสวิทช์‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า

- อย่า‌วาง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ลง‌จนกว่า‌เครื่องมือ‌เซาะจะ‌หยุดสนิท‌แล้ว เครื่องมือ‌‌ที่‌ยัง‌วิ่ง‌ต่ออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

##

สำหรับ‌การตัด‌ชิ้นงาน‌ขนาดใหญ่ เช่น การกัดทำร่อง คุณสามารถยึดแผ่นหรือแถบวัสดุเป็นตัวช่วยหยุดตำแหน่งที่ชิ้นงาน แล้วสอดเครื่องเซาะร่องแบบมัลติฟังก์ชั่นเข้าไปตลอดจนถึงตัวช่วยหยุดตำแหน่งดังกล่าว หากใช้หน่วยเซาะร่องแบบจมลึก (38) ให้สอดเครื่องเซาะร่องแบบมัลติฟังก์ชั่นเข้าไปที่ด้านเรียบของแผ่นนำไปยังตัวช่วยหยุดตำแหน่ง

##

สำหรับ‌การเซาะ‌ขอบ‌หรือ‌รูปร่าง‌โดย‌ไม่ใช้‌แผง‌กำหนด‌แนวขนาน เครื่องมือ‌เซาะ‌ต้องมี‌หมุด‌นำร่อง‌หรือ‌ตลับ‌ลูกลื่น‌ประกอบ‌ติด

จับ‌เครื่อง‌ที่‌เปิด‌สวิทช์‌ทำงาน‌เข้าหา‌ชิ้นงาน‌ทาง‌ด้านข้าง‌โดย‌ให้‌หมุด‌นำร่อง‌หรือ‌ตลับ‌ลูกลื่น‌ของ‌เครื่องมือ‌เซาะ‌แตะกับ‌ขอบ‌ชิ้นงาน‌ที่‌จะ‌เซาะ

เคลื่อนนำเครื่องมือไฟฟ้าเทียบไปตามขอบชิ้นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวางอยู่บนชิ้นงานที่มุมที่ถูกต้องการออกแรงดันมากเกินไปอาจทำให้ขอบของชิ้นงานเสียหายได้

##

เลื่อนแผงกำหนดแนวขนาน (28) พร้อม‌ก้านนำ (30) เข้าในแผ่นฐาน (5) และดึงด้วยน๊อตปีก (4) ให้ได้ขนาดตามต้องการ

คุณสามารถใช้น๊อตปีก (29) ในการปรับตั้งความยาวของแผงกำหนดแนวขนานเพิ่มเติม

คุณสามารถปรับความยาวที่แน่นอนได้ด้วยปุ่มหมุน (31) หลังจากคลายน๊อตปีก (29) ทั้งสองตัว การหมุนหนึ่งรอบจะเท่ากับระยะการปรับ 2.0 มม. โดยขีดย่อยแต่ละขีดของปุ่มหมุน (31) จะเท่ากับการปรับเปลี่ยนในระยะ 0.1 มม. ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบว่าปลายหมุดปรับศูนย์ (32) จับเข้าในพื้นผิววัสดุ

การใช้รางกั้น (33) จะช่วยให้คุณสามารถปรับพื้นผิวหน้าสัมผัสของแผงกำหนดแนวขนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคลื่อนนำเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ไปข้างหน้าโดย‌ป้อน‌เครื่อง‌อย่าง‌สม่ำเสมอ และกดลงด้านข้างบนแผงกำหนดแนวขนานไปตามขอบชิ้นงาน

##

ติดตั้งล้อเลื่อน (42) ดังที่แสดงในภาพ

จัดวางล้อเลื่อนที่ขอบโค้งของเพลท

##

ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ (37) ทำให้‌สามารถ‌ถ่ายทอด‌เส้น‌โครงร่าง‌จาก‌แพทเทิร์น‌หรือ‌แผ่น‌ลอกลาย‌ลงบน‌ชิ้นงาน‌ได้

เลือกปลอกสวมสำหรับลอกแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นลอกลายหรือแพทเทิร์น เนื่องจาก‌ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ‌มี‌ความสูง‌ยื่น‌ออกมา แผ่น‌ลอกลาย‌จึง‌ต้อง‌มี‌ความหนา‌อย่างน้อย‌ที่สุด 8 มม.

สำหรับการใช้งานปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (37) จำเป็นต้องมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ปลอกสวมสำหรับลอกแบบระบบ SDS (34) เข้ากับแผ่นนำ (6)

จัดวางอะแดปเตอร์ปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (34) จากด้านบนเข้ากับแผ่นนำ (6) แล้วขันให้แน่นด้วยสกรูยึด 2 ตัว (35) ตรวจดูให้แน่ใจว่าก้านปลดล็อคของอะแดปเตอร์ปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (36) สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

เลื่อนก้านปลดล็อค (36) ตามทิศทางลูกศร แล้วใส่ปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (37) จากด้านล่างเข้าในอะแดปเตอร์ปลอกสวมสำหรับลอกแบบระบบ SDS (34) ในขั้นตอนนี้ลูกเบี้ยวเข้ารหัสจะต้องล็อคเข้าในช่องปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (37) อย่างรู้สึกได้

ตรวจสอบระยะห่างจากกึ่งกลางเครื่องเซาะและขอบของปลอกสวมสำหรับลอกแบบ ดู การปรับศูนย์แผ่นนำ (ดูภาพประกอบ N)

- เลือก‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ที่มี‌ขนาด‌เส้น‌ผ่า‌ศูนย์กลาง‌เล็กกว่า‌เส้น‌ผ่า‌ศูนย์กลาง‌ด้านใน‌ของ‌ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ

### ขั้นตอนการเซาะ

ข้อสังเกต: พึงคำนึงว่าเครื่องมือเซาะ (18) จะโผล่ออกมานอกแผ่นฐาน (5) เสมออย่า‌ทำให้‌แผ่น‌ลอกลาย‌หรือ‌ชิ้นงาน‌เสียหาย

เลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์แล้วพร้อมด้วยปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (37) เข้าหาแผ่นลอกลาย

หากใช้หน่วยเซาะร่องแบบจมลึก (38): ดันก้านปลดล็อคสำหรับฟังก์ชั่นจมลึก ลงด้านล่าง แล้วเลื่อนเครื่องเซาะร่องลงด้านล่างอย่างช้าๆ จนกระทั่งถึงความลึกในการเซาะที่ปรับตั้งไว้ ปล่อยก้านปลดล็อค กลับเข้าที่ เพื่อกำหนดความลึกในการเซาะนี้ไว้

จับ‌เครื่องมือไฟฟ้า‌พร้อมด้วย‌ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ‌ที่‌ยื่น‌ออกมา (37) เคลื่อน‌ไปตาม‌แผ่น‌ลอกลาย‌โดยใช้แรง‌กดลง‌ด้านข้าง

##

เพื่อให้ระยะห่างจากเครื่องมือเซาะถึงขอบปลอกสวมสำหรับลอกแบบเท่ากันทั่วบริเวณ คุณสามารถปรับศูนย์ของปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (37) และแผ่นนำ (6) และปรับได้ให้จุดกลางที่สอดคล้องกันหากจำเป็น

หากใช้หน่วยเซาะร่องแบบจมลึก (38): ดันก้านปลดล็อคสำหรับฟังก์ชั่นจมลึก ลงด้านล่าง แล้วเลื่อนเครื่องเซาะร่องลงด้านล่างอย่างช้าๆ จนกระทั่งถึงความลึกในการเซาะที่ปรับตั้งไว้ ปล่อยก้านปลดล็อค กลับเข้าที่ เพื่อกำหนดความลึกในการเซาะนี้ไว้

คลายสกรูยึด (39) ประมาณ 2 รอบหมุน เพื่อให้แผ่นนำ (6) เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

ใส่สลักนำศูนย์ (40) ดังที่แสดงในภาพเข้าไปในตัวจับยึดเครื่องมือ ขันน็อตยึดให้แน่นด้วยมือ เพื่อให้สลักนำศูนย์ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

จัดเรียงสลักนำศูนย์ (40) และปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (37) ให้อยู่ในแนวเดียวกันโดยเลื่อนแผ่นนำ (6) เล็กน้อย

ขันสกรูยึด (39) กลับเข้าที่ให้แน่นอีกครั้ง

ถอดสลักนำศูนย์ (40) ออกจากตัวจับยึดเครื่องมือ

หากใช้หน่วยเซาะร่องแบบจมลึก (38): ดันก้านปลดล็อคสำหรับฟังก์ชั่นจมลึก ลงด้านล่าง แล้วเลื่อนเครื่องเซาะร่องกลับไปยังตำแหน่งบนสุด

##

สำหรับการปฏิบัติงานในบริเวณขอบ คุณสามารถใช้ฝาครอบดูดฝุ่น (41) เพิ่มเติมได้

ยึดฝาครอบดูดฝุ่น (41) ด้วยสกรู 2 ตัว เข้ากับแผ่นนำ (5) ฝาครอบดูดฝุ่น (41) สามารถยึดเข้าใน 3 ตำแหน่งที่แตกต่างกันดังที่แสดงในภาพ

สำหรับการปฏิบัติงานในบริเวณพื้นผิวเรียบ ให้ถอดฝาครอบดูดฝุ่นออกอีกครั้ง

โปรดใช้อะแดปเตอร์ FSN-OFA (1 600 Z00 00G)