# Colocação em ‌funcionamento

##

Com a roda de ajuste para pré-seleção do número de rotação (17) pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação.

1−2 | Número de rotações baixo
3−4 | Número de rotações médio
5−6 | Número de rotações elevado

Os valores representados na tabela são valores de referência. O número de rotações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinado por tentativas.

Material | Diâmetro da fresa [mm] | Posição da roda de ajuste
--- | --- | ---
Madeira de lei (Faia) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Madeira branda (Pinheiro) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Placas de aglomerado de madeira | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plásticos | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Alumínio | 4–15 16–40 | 1–2 1

Após um longo período de tempo a trabalhar com um número de rotações reduzido, deve deixar a ferramenta elétrica a funcionar aprox. 3 minutos com o número de rotações máximo em vazio para a arrefecer.

##

Antes de ligar, ajuste a profundidade de fresagem.

Para ligar a ferramenta elétrica, pressione ligeiramente a tecla de bloqueio e desbloqueio para o interruptor de ligar/desligar (20), depois pressione o interruptor de ligar/desligar (19) e mantenha-o premido.

Para bloquear a ferramenta elétrica, ligue a ferramenta elétrica e pressione a tecla de bloqueio e desbloqueio para o interruptor de ligar/desligar (20). Solte primeiro o interruptor de ligar/desligar (19) e depois a tecla de bloqueio e desbloqueio para o interruptor de ligar/desligar (20).

Para desligar ferramenta elétrica liberte o interruptor de ligar/desligar (19) ou, se este estiver bloqueado com o botão de fixação (20), pressione o interruptor de ligar/desligar (19) brevemente e depois liberte-o.

##

A Constant-Electronic mantém o número de rotações durante a marcha em vazio e sob carga quase que constante e assegura um desempenho de trabalho uniforme.

##

O arranque suave eletrónico limita o binário ao ligar e aumenta a durabilidade do motor.