# Uvedení do provozu

##

Pomocí nastavovacího kolečka předvolby otáček (17) můžete předvolit potřebné otáčky i během provozu.

1–2 | nízké otáčky
3–4 | střední otáčky
5–6 | vysoké otáčky

Hodnoty uvedené v tabulce jsou orientační. Potřebné otáčky závisí na materiálu a pracovních podmínkách a lze je zjistit praktickou zkouškou.

Materiál | Průměr frézy [mm] | Poloha nastavovacího kolečka
--- | --- | ---
Tvrdé dřevo (buk) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Měkké dřevo (borovice) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Dřevotřískové desky | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plasty | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Hliník | 4–15 16–40 | 1–2 1

Po delší práci s nízkými otáčkami byste měli elektrické nářadí kvůli ochlazení nechat cca 3 minuty běžet naprázdno s maximálními otáčkami.

##

Před zapnutím nastavte hloubku frézování.

Pro zapnutí elektrického nářadí lehce stiskněte tlačítko pro zajištění a odjištění vypínače (20), poté stiskněte vypínač (19) a držte ho stisknutý.

Pro zajištění elektrického nářadí elektrické nářadí zapněte a stiskněte tlačítko pro zajištění a odjištění vypínače (20). Nejdříve uvolněte vypínač (19) a poté tlačítko pro zajištění a odjištění vypínače (20).

Pro vypnutí elektrického nářadí uvolněte vypínač (19), resp. pokud je zaaretovaný aretačním tlačítkem (20), krátce stiskněte vypínač (19) a pak ho uvolněte.

##

Konstantní elektronika udržuje počet otáček při běhu naprázdno a při zatížení téměř konstantní a zaručuje rovnoměrný pracovní výkon.

##

Elektronický pozvolný rozběh omezuje krouticí moment při zapnutí a zvyšuje životnost motoru.