# Tolmu/saepuru äratõmme

Pliisisaldusega värvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sisse‌hingamine võib põhjustada seadme kasutajal või läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/või hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkitekitava toimega, iseäranis kombi‌natsioonis puidutöötlemisel kasutatavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahen‌did). Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes vastava ala asjatundjad.

- Kasutage konkreetse materjali eemaldamiseks sobivat tolmuimejat.
- Tagage töökohas hea ventilatsioon.
- Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtriga P2.

Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehtivatest eeskirjadest.

- Vältige tolmu kogunemist töökohta. Tolm võib kergesti süttida.

##

Tolmueemaldusadapteri (23) saab voolikuühendusega paigaldada ettepoole või tahapoole..

Paigaldatud kopeerhülsiadapteri korral (34) peate kopeerhülsiadapteri paigaldama 180° keerates, et imiadapter (23) ei puutuks kokku vabastushoovaga (36).

Kinnitage tolmueemaldusadapter (23) 2 rihvelpeakruviga (24) alusplaadile (5).

Optimaalse tolmueemalduse tagamiseks tuleb tolmueemaldusadapterit (23) korrapäraselt puhastada.

##

Tolmueemaldusadapteri (26) saab voolikuühendusega paigaldada ettepoole või tahapoole.

Paigaldatud kopeerhülsiadapteri korral (34) kinnitage imiadapter (26) 2 rihveldatud kruvi abil (24) alusplaadile (5). Ilma kopeerhülsiadapterita (34) paigaldage enne vaherõngas (27) imiadapterile (26), nagu on näidatud pildil.

##

Ühendage imivoolik (Ø 35 mm) (25) (lisavarustus) paigaldatud imiadapteriga. Ühendage imivoolik (25) tolmuimejaga (lisavarustus).

Elektrilise tööriista võib ühendada otse kaugkäivitusseadisega Bosch-universaaltolmuimeja pistikupesaga. See käivitub elektrilise tööriista sisselülitamisel automaatselt.

Tolmuimeja peab töödeldavale materjalile sobima.

Eriti tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu eemaldamiseks kasutage spetsiaalset tol‌muimejat.