# Mengatur kedalaman frais (lihat gambar E)

Pengaturan kedalaman frais hanya boleh dilakukan pada perkakas listrik yang dimatikan.

Untuk pengaturan kasar kedalaman frais, lakukan proses berikut:

- Letakkan perkakas listrik dengan pisau frais terpasang pada benda kerja yang akan dikerjakan.
- Setel pembatas level (8) pada level paling rendah; pembatas level akan terkunci.
- Kendurkan baut kupu-kupu pada pembatas kedalaman (9) sehingga pembatas kedalaman (14) dapat bergerak bebas.
- Tekan tuas penjepit untuk penguncian kedalaman frais (12) ke arah ➊ dan arahkan mesin frais vertikal perlahan ke bawah hingga pisau frais (18) menyentuh permukaan atas benda kerja. Lepaskan kembali tuas penjepit untuk penguncian kedalaman frais (12) untuk mengunci kedalaman benam. Bila perlu, tekan tuas penjepit untuk penguncian kedalaman frais (12) ke arah ➋ untuk menguncinya.
- Tekan pembatas kedalaman (14) ke bawah hingga berada pada pembatas level (8). Setel slider dengan penanda indeks (10) pada posisi 0 di skala kedalaman frais (13).
- Setel pembatas kedalaman (14) pada kedalaman frais yang diinginkan dan kencangkan baut kupu-kupu pada pembatas kedalaman (9). Pastikan slider tidak lagi disetel dengan penanda indeks (10) .
- Tekan tuas penjepit untuk penguncian kedalaman frais (12) ke arah ➊ dan arahkan mesin frais vertikal ke posisi paling atas.

Pada kedalaman frais yang besar, sebaiknya lakukan pemesinan beberapa kali dengan hanya menghasilkan sedikit serpihan. Dengan bantuan pembatas level (8), proses frais dapat dibagi menjadi beberapa level. Untuk itu, setel kedalaman frais yang diinginkan dengan level pembatas level paling rendah dan kemudian pilih level yang lebih tinggi untuk pemesinan pertama.

Setelah uji proses frais, kedalaman frais dapat disesuaikan secara tepat ke level yang diinginkan dengan memutar kenop (16); putar searah jarum jam untuk menambah kedalaman frais, putar berlawanan arah jarum jam untuk mengurangi kedalaman frais. Skala (15) berfungsi sebagai pemandu arah. Satu putaran sesuai dengan rentang penyetelan 1,5 mm, salah satu garis skala di tepi atas skala (15) sesuai dengan perubahan rentang penyetelan 0,1 mm. Rentang penyetelan maksimum adalah ±16 mm.