# Aspiración de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.
Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

- A ser posible utilice un equipo para aspiración de polvo apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

- Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo. Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

##

El adaptador para aspiración (23) puede montarse con el racor para manguera situado delante o detrás.

Con el adaptador de casquillo copiador (34) colocado, es posible que tenga que montar el adaptador de casquillo copiador girado en 180°, para que el adaptador de aspiración (23) no toque la palanca de desenclavamiento (36).

Fije el adaptador para aspiración (23) con los 2 tornillos moleteados (24) en la placa base (5).

Para garantizar una aspiración óptima, el adaptador para aspiración de polvo (23) debe limpiarse periódicamente.

##

El adaptador para aspiración (26) puede montarse con el racor para manguera situado delante o detrás.

Con el adaptador de casquillo copiador (34) colocado, fije el adaptador de aspiración (26) con los 2 tornillos moleteados (24) en la placa base (5). En el caso de las aplicaciones sin adaptador de casquillo copiador (34), monte primero el anillo intermedio (27) en el adaptador de aspiración (26), como se muestra en la figura.

##

Inserte una manguera de aspiración (Ø 35 mm) (25) (accesorio) en el adaptador para aspiración montado. Conecte la manguera de aspiración (25) a un aspirador (accesorio).

La herramienta eléctrica se puede conectar directamente a la caja de enchufe de un aspirador universal Bosch con dispositivo de arranque remoto. Éste se conecta automáticamente al conectar la herramienta eléctrica.

El aspirador debe ser adecuado para el material con el que se va a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cancerígeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.