# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องเซาะร่อง |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 2000
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า | นาที-1 | 10000–25000
การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า |  | ●
ระบบ‌อิเล็กทรอนิกส์‌คงที่‌ |  | ●
จุดต่อสำหรับระบบดูดฝุ่น |  | ●
แหวนรัดก้านเครื่องมือที่เข้ากันได้ | มม. นิ้ว | 8–12 ¼–½
ระยะยกฐานเซาะ | มม. | 80
น้ำหนักA) | กก. | 6.3
ระดับความปลอดภัย |  | / II

A)

  ไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac