# 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫸的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

##

軟管接頭不論朝前或朝後，皆可裝上吸塵轉接頭 (23)。

若已裝入仿形套筒轉接器 (34) 則須視情況將仿形套筒轉接器旋轉 180° 安裝，使吸塵轉接頭 (23) 不致碰觸到解扣桿 (36)。

利用 2 顆滾花螺栓 (24) 將吸塵轉接頭 (23) 固定在底座 (5) 上。

必須定期清潔吸塵轉接頭 (23)，以確保最佳吸塵效果。

##

軟管接頭不論朝前或朝後，皆可裝上吸塵轉接頭 (26)。

若已裝入仿形套筒轉接器 (34)，請利用 2 顆滾花螺栓 (24) 將吸塵轉接頭 (26) 固定在底座 (5) 上。若不使用仿形套筒轉接器 (34)，則如圖所示，先將中間環 (27) 安裝到吸塵轉接頭 (26) 上。

##

將吸塵管（直徑 35 mm） (25) （配件）插到已安裝好的吸塵轉接頭上。將吸塵管 (25) 與吸塵器連接起來（配件）。

本電動工具可直接連接到 Bosch 全能型吸塵器的插座上，該吸塵器具備遙控啟動功能。當您啟動本電動工具時吸塵器也會跟著啟動。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。